Příloha č. 3 Technická specifikace a Verifikační tabulka

**„Laparoskopický morcelátor pro gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.“**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laparoskopického morcelátoru pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Teplice. Součástí této technické specifikace je verifikační tabulka,   
ve které jsou uvedeny požadované technické parametry.

|  |  |
| --- | --- |
| Verifikační tabulka - Laparoskopický morcelátor pro gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z. | splňuje ANO/NE |
| Obecné vlastnosti morcelátoru | |
| morcelační systém pro laparoskopickou morcelaci, tj. odstranění benigního tumoru z dutiny břišní |  |
| morcelační systém musí tvořit řídící jednotka, mikroprocesorově řízená motorová jednotka s kabelem, hladký zaváděcí trokar se zámkem pro morcelátor, řezací trubice a extrakční kleště |  |
| hladký zaváděcí trokar o průměru 12 mm se zámkem pro morcelátor |  |
| hladký trokarový zaváděcí bodec o průměru 12 mm |  |
| pracovní kanál pro nástroj o průměru 10 mm |  |
| přístroj musí umožňovat použití trokarů i o průměru 15 mm a 20 mm |  |
| přístroj musí umožňovat použití trokarových zaváděcích bodců o průměru 15 mm a 20 mm |  |
| řezací trubice o průměru 12 mm, která musí být autoklávovatelná |  |
| přístroj musí umožňovat použití řezacích trubic i o průměru 15 mm a 20 mm |  |
| součástí dodávky přístroje musí být sada tří resterilizovatelných nožů – 12, 15 a 20 mm |  |
| Vysouvací nůž pro větší bezpečnost pacienta - přístroj musí mít bezpečnou polohu uložení nože uvnitř nástroje pro větší ochranu pacienta a umožnit jeho vysunutí před následným zahájením morcelace |  |
| plynulá regulace otáček řízených mikroprocesorem v rozsahu 100 - 1000 ot./min |  |
| nastavení směru otáčení na obě strany (vpravo/vlevo) |  |
| vizuální kontrola hodnot právě probíhající morcelace na přístroji |  |
| zakončení ochranného tubusu nožů – zkosené (úhel 30° – 45°) nebo vodícím čepem |  |
| délka přívodného sterilizovatelného kabelu minimálně 290 cm (k propojení pracovní části s elektrickým zdrojem 230V) |  |
| morcelátor, motorová jednotka a veškeré příslušenství (trokary, trubice, kleště apod.) musí být resterilizovatelné |  |
| součástí dodávky musí být extrakční kleště o průměru 10 mm a délce min. 300 mm |  |
| ovládání řídící jednotky pomocí nožního pedálu (eventuálně ergonomické ruční ovládání) |  |
| součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu |  |
| záruka min. 24 měsíců |  |
| snadná manipulace a v případě možnosti resterilizace – snadné ošetření po použití – sterilizace 134°C (pára) |  |
| rychlý, snadno dostupný servis v případě potřeby příjezd do 24 hod |  |

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Titul, jméno, příjmení, funkce a podpis