**Projekt interiéru**

**úseku rehabilitace Krajská zdravotní a.s.**

**Vypracoval: Ing. Ivo Hromádka, IVEKO interier s.r.o.**

1. Úvod

Podkladem pro zpracování projektu interiéru úseku rehabilitace Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, byly stavebními výkresy a vlastní zaměření nových pozic příček, po realizaci stavby. Dalším podkladem byly konzultace s jednotlivými uživateli, na základě jichž byly zpracovány dispoziční návrhy se specifikou pro provoz rehabilitace.

1. Vlastní řešení

Předložené dispoziční řešení pro úsek rehabilitace je podrobně zakresleno v přiložených půdorysech úseku 3.NP a 4.NP. Popisky, které jsou uvedeny v půdorysu a mají vazbu na oceňovací tabulku, ve které jsou popsány jak z hlediska barevného řešení, tak i dílčích rozměrů. Složitější kuchyňky mají vlastní půdorys s bočním pohledem a uvedenými kótami. Všechny místnosti jsou dále pro přehlednost zobrazeny i v 3D náhledech ze které je zřejmé jejich barevné řešení a umístění. Barevné řešení bylo zvoleno ve světlém odstínu břízy, která se zejména v kuchyňkách a někde i v doplňkovém nábytku kombinuje s bílou barvou lamina, provedení perl. Ve 4.NP je seminární místnost a pracovna primáře barevně pojednána jako kombinace v dekoru třešeň Romana H1615 a sv. šedé. V zasedací místnosti je navržena zasedací stůl eliptického tvaru, podepřený na kovových podnoží s možností rozvodu kabeláže. Tento stůl je osazen zásuvkovými moduly VALT pro připojení datových kabelů, HDMI, elektro 220V, viz dílčí návrh. V úseku ergoterapie je vzhledem k vyšetřovacím metodám použita výškově stavitelná podnož s elektrickým pohonem a paměťovým ovladačem. Ta je použita jednak pro pohyb pracovní desky v kuchyňce č.150 a jednak u vyšetřovací stolové desky v místnosti č.147. U navrženého nábytku je vzhledem k jeho specifickému provozu a bezpečnosti, kladen důraz na zaoblené rohy stolových desek, např. o rádiusu R20mm.

Zvláštní pozornost byla věnována návrhu sedacího nábytku. Je zde požadován vysoce jakostní a odolný sedací nábytek, který je tvořen s využitím studené PUR pěny. Jako potah je používána vysoce odolná koženka s atestem pro zdravotnictví či jiná látka s atestem pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou. U židlí pro pacienty je požadována pevná kostra s dřevěnou skořepinou, která bude navíc z čelní i zadní strany opatřena laminací v předepsaných barvách. Nosnost této židle musí mít minimálně 120kg. Jednotlivé parametry a požadavky na zvolený sedací nábytek jsou detailně sepsány ve specifikaci navrženého nábytku dle uvedených značek, které mají rovněž odkaz k uvedenému půdorysu.

Za správnost

Ing. Ivo Hromádka