**Příloha č. 3 Technická specifikace**

**„Manipulační vozíky pro Nemocnici Teplice, o.z.“**

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Položka č. 1 - **Vozík nemocniční 4 zásuvky**

* celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat a zásuvky z nerez oceli,
* 2 x samonosné plato s prolisem, rovnoměrné zatížení plata min. 50 kg,
* antirezonanční výztuha,
* 4 x zásuvka o výšce 6 cm, nosnost každé zásuvky min 20 kg,
* 4 x otočná kola o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná,
* 4 x nárazník,
* celková nosnost vozíku min. 180 kg,
* čelo vozíku dle vzorníku barev dodavatele,
* centrální zamykání,
* rozměry: 80 x 60 x 95 cm.

Položka č. 2 – **Vozík nemocniční „plato“**

* konstrukce: nerez ocel,
* 2x oboustranně výsuvný koš (výška 20 cm); nosnost každého koše min. 15 kg,
* antirezonanční výztuha,
* 4x otočné kolo z kvalitního plastu o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná;
* nárazníky z kvalitního tvrzeného plastu,
* celková nosnost vozíku min. 30 kg,
* rozměry: 80 x 65 x 90 cm.

Položka č. 3 – **Vozík nemocniční – atypické nerezové plato**

* kvalitní nerezová ocel,
* 2 x tlačné madlo (madla umístěná po kratších stranách vozíku),
* 4 x otočné kolo o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná,
* nad spodním platem ze 3 stran zábrany z kulatin do výše min. 20 cm,
* rozměry: 86 x 78 x 51 cm.

Položka č. 4 – **Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů**

* pojízdná skříň na STJ/STE kontejnery,
* kvalitní nerezová ocel,
* skříň je osazena 2 pevnými policemi pro uložení 9 sterilizačních košů o rozměrech 60 x 30 x 30 cm /NKZ-3, NKZ-O/;
* 4 x otočné kolo o průměru min. 150 mm, z toho 2 kola bržděná a 2 kola směrová otočná, s rohovými gumovými nárazníky,
* rozměry: 105 x 72 x 137 cm.

Položka č. 5 – **Vozík víceúčelový dvoupodlažní**

* pojízdný stolek s 1 zásuvkou,
* materiál kov,
* výsuv zásuvky min. 70%,
* možnost výběru barvy laku na čele zásuvky dle vzorníku dodavatele,
* 4 kolečka o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola bržděná,
* rozměry: 59 x 88 x 42 cm.

Položka č. 6 – **Vozík dvoupodlažní**

* konstrukce: kvalitní nerezová ocel,
* 2 x plato o min. nosnosti 100 kg/plato,
* antirezonanční výztuha,
* 4 x kvalitní plastové otočné kolo o min. průměru 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná;
* nárazníky,
* celková nosnost vozíku min. 200 kg,
* rozměry: 115 x 73 x 89 cm.

Položka č. 7 – **Vozík třípodlažní**

* konstrukce: nerezová ocel,
* 3 x nerezové plato s prolisem min. 1 cm, min. nosnost 100 kg/plato,
* antirezonační výztuha,
* 4 x kvalitní plastové otočné kolo o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kola bržděná,
* celková nosnost vozíku min. 300 kg,
* rozměry: 115 x 73 x 108 cm.

Položka č. 8 – **Vozík nerezový – stojan s drátěnými koši**

* konstrukce z kvalitní nerezové oceli;
* 4 závěsné koše o nosnosti min. 3 kg/koš;
* 1x spodní plato o nosnosti min. 5 kg;
* 4 otočná kola o průměru min. 75 mm, 2 kola bržděná;
* nárazníky;
* rozměry: 56 x 57 x 120 cm.

Položka č. 9 – **Vozík dvoupodlažní víceúčelový – nerezové plato**

* konstrukce: nerezová ocel;
* 2 x nerezové plato s prolisem min. 1 cm, nosnost min. 50 kg/plato;
* 4x kvalitní plastové otočné kolo o průměru min. 125 mm, z toho 2 kola bržděná;
* nárazníky z kvalitního tvrzeného plastu;
* celková nosnost vozíku min. 100 kg;
* rozměr: 115 x 74 x 79 cm.

Položka č. 10 – **Vozík přístrojový nerez**

* kvalitní celonerezové provedení;
* 4 otočná plastová kola o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola bržděná;
* 2 nerezové police o nosnosti min 50 kg/1 police;
* 1x zásuvka;
* rozměry: 66 x 86 x 48 cm.

Položka č. 11 – **Vozík nerezový – stojan s drátěnými koši II.**

* konstrukce z nerezové oceli,
* 6 x drátěný závěsný koš o nosnosti min. 3 kg,
* 1 x spodní nerezové plato o nosnosti min. 5 kg;
* 4 x otočné kolo o průměru 75 mm, 2 x brzda, nárazníky z tvrzeného plastu;
* rozměry: 56 x 57 x 164 cm.

Položka č. 12 – **Vozík dvoupodlažní malý**

* konstrukce z kvalitní nerezové oceli,
* 2 x plato o nosnosti min. 50 kg,
* 4 x kvalitní plastové otočné kolo o průměru min. 125 mm, z toho 2 kola bržděná;
* kvalitní plastové nárazníky,
* celková nosnost vozíku min. 100 kg;
* rozměry: 80 x 63 x 79 cm.

Položka č. 13 – **Stolek instrumentační nerez**

* konstrukce z kvalitní nerezové oceli,
* 4 otočná plastová pogumovaná kola, z toho 2 kola bržděná,
* nosnost plata min. 10 kg,
* stavitelná výška plata v rozmezí min. 65 – 100 cm,
* rozměry: výška dle stavitelnosti plata, šířka 680 mm, hloubka 530 mm

Položka č. 14 – **Vozík nerezový – stojan s drátěnými koši III.**

* konstrukce vozíku včetně plat a košů z nerez oceli,
* 4 otočná kola o průměru min. 75 mm, z toho kola 2 bržděná,
* 3 drátěné koše o nosnosti min. 3 kg,
* spodní plato o nosnosti min. 5 kg,
* rohové nárazníky z kvalitního tvrzeného plastu,
* rozměry: 56 x 134 x 57 cm.

Položka č. 15 – **Vozík instrumentační dvoupodlažní**

* konstrukce z kvalitní nerezové oceli,
* 2 x nerezové plato o nosnosti min. 100 kg,
* 4 x otočné kolo z kvalitního plastu o průměru min. 125 mm, 2 kola bržděná;
* nárazníky z kvalitního tvrzeného plastu,
* celková nosnost min. 200 kg;
* rozměry: 115 x 73 x 89 cm.

Položka č. 16 – **Vozík nerezový – stojan s drátěnými koši IV.**

* konstrukce vozíku včetně plat a košů z kvalitní nerezové oceli,
* 4 otočná kola o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola bržděná,
* 3 drátěné koše o nosnosti min. 3 kg,
* spodní nerezové plato o nosnosti min. 5 kg,
* nárazníky,
* rozměry: 56 x 134 x 57 cm.

Položka č. 17 – **Stojan závěsný na operační galoše**

* mříž zhotovená z kvalitní nerezové oceli;
* vhodné k zavěšení na zeď pomocí nerezových závěsů;
* na mříž zavěšeno 7 šikmých polic z nerezové oceli;
* min. pro 20 párů galošů;
* šířka: 100 cm.

Položka č. 18 – **Stolek instrumentační**

* konstrukce z ocelových lakovaných profilů;
* 2 plata z nerezové oceli, horní plato lisované se zaoblenými rohy;
* nosnost plata min. 20 kg;
* 4 gumová otočná kolečka, z toho 2 kolečka bržděná;
* rozměry: 64 x 85 x 48 cm.

Položka č. 19 – **Stojan na misky s ohřevem**

* celonerezové provedení;
* termostat: rozsah regulace teplot 30 - 80°C, možnost digitálního nastavení po 10°C,
* stojan s možností manuálního nastavení výšky v min. rozmezí 90 – 110 cm,
* 5 koleček o průměru min. 75mm, z toho min. 2 kola bržděná,
* včetně varné misky o objemu,
* napájení ze sítě,
* antistatická úprava.

Položka č. 20 – **Stolek instrumentační hydraulický**

* celonerezové provedení;
* uzavřený hydraulický systém s plynulým nastavením zdvihu v min. rozmezí 100 – 130 cm;
* horní nerezová lisovaná deska s možností otáčení kolem osy o 360º, jištění aretačním šroubem;
* nosnost desky min. 30 kg;
* základna tvaru H;
* 4 antistatická kola o průměru min. 100 mm, z toho min. 2 kola bržděná;
* rozměry: délka 100 x šířka 60 x výška dle stavitelnosti, max. však 140 cm.

Položka č. 21 – **Stojan na aseptické umyvadlo**

* celonerezové provedení;
* součástí stojanu nerezové aseptické umyvadlo o průměru min. 34 cm a objemu min. 6l;
* stavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 – 125 cm;
* 5 pogumovaných otočných kol o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola brzděná;
* rozměry: délka 45 x šířka 45 x výška dle stavitelnosti, max. však 140 cm.

Položka č. 22 – **Stojan na 2 aseptická umyvadla**

* celonerezové provedení;
* součástí stojanu 2 nerezová aseptická umyvadla o průměru min. 34 cm a objemu min. 6l;
* stavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 – 125 cm;
* 5 pogumovaných otočných kol o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola brzděná;
* rozměry: délka 45 x šířka 45 x výška dle stavitelnosti, max. však 140 cm.

Položka č. 23 – **Stojan na odpadkové nádoby**

* celonerezové provedení;
* možnost nastavení průměru dna nádoby,
* 4x otočná kola o průměru min. 50 mm;
* součástí stojanu kbelík z nerezové oceli 18/10 s objemem min 15l;
* rozměry: délka 45 x šířka 45 x výška 70 cm.

Položka č. 24 – **Stojan na roušky**

* celonerezové provedení;
* min. 32 nerezových háčků ve dvou úrovních výšky,
* vyjímatelná spodní vana, nosnost min. 15 kg,
* 4 x otočné kolo o průměru min. 75 mm, z toho 2 kola brzděná;
* rozměry: 84 x 111 x 47 cm.

Položka č. 25 – **Stojan na infekční odpad**

* celonerezové provedení,
* 1 x nerezová nádoba o průměru 38 cm, objem 11l;
* min. 3 otočná kola o průměru min. 50 mm, 2 kola brzděná;
* nastavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 -105 cm;
* celková nosnost stojanu 10 kg.

Položka č. 26 – **Stojan na infekční odpad** - **2 misky**

* celonerezové provedení;
* 2 x nerezová nádoba o průměru 26 až 28 cm, objem 5l;
* min. 3 otočná kola o průměru min. 50 mm, z toho 2 kola brzděná;
* nastavitelná výška stojanu v rozmezí min. 90 -110 cm;
* celková nosnost stojanu min. 10 kg.

Pokud není uvedeno jinak, rozměry jsou uváděny v pořadí šířka x výška x hloubka.

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů akceptován toleranční rozsah ± 5%.

Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).

Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

 ………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….