**Příloha č. 3 Technická specifikace**

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s 2021 – ČÁST 2 Sedací nábytek“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

**Celokovové čekárenské lavice**

* Celokovová konstrukce,
* Sedáky a opěráky vyrobeny z perforovaného plechu o tloušťce min. 1,5 mm,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Výškově nastavitelné kluzáky, na stranách lavice kovové područky,
* Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
* Výška sedáku minimálně 400 mm.
* Barevné provedení stříbrná

**Celokovová čekárenská lavice s polstrováním**

* Celokovová konstrukce,
* Sedáky a opěráky vyrobeny z perforovaného plechu o tloušťce min. 1,5 mm,
* Sedáky a opěráky čalouněné materiálem dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. v minimálně 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Výškově nastavitelné kluzáky, na stranách lavice kovové područky,
* Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
* Výška sedáku minimálně 400 mm.

**Čalouněná čekárenská lavice**

* Kovové podnoží v minimálně 2 barevných provedeních,
* Sedáky a opěráky čalouněné kvalitní látkou, kůží, koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Výškově nastavitelné kluzáky,
* Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
* Výška sedáku minimálně 400 mm.

**Plastová čekárenská lavice**

* Kovové podnoží v minimálně 2 barevných provedeních,
* Sedáky a opěráky plastové v minimálně 5 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Výškově nastavitelné kluzáky,
* Nosnost minimálně 100 kg na 1 sedátko,
* Výška sedáku minimálně 400 mm.

**Jednací židle bez područek**

* Kovové konstrukce v minimálně 2 barevných provedeních,
* Výška sedáku minimálně 440 mm,
* Nosnost minimálně 120 kg,
* Plastové koncovky nohou.

**Jednací židle s područkami**

* Kovové konstrukce v minimálně 2 barevných provedeních,
* Výška sedáku minimálně 440 mm,
* Nosnost minimálně 120 kg,
* Černé plastové koncovky nohou,
* Područky v barvě kovové konstrukce.

**Dřevěná židle**

* Kovová kostra v minimálně 2 barevných provedeních,
* Výška sedáku minimálně 440 mm,
* Stohovatelná,
* Korpus z tvarované jednodílné překližky potažený laminem v minimálně 3 barevných provedeních,
* Minimální výška židle 850 mm,
* Nosnost minimálně 110 kg.

**Laboratorní židle**

Laboratorní židle s opěrákem

* Sedák a opěrák z PUR, v minimálně 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Nastavení výšky sezení, výškové nastavení opěrky,
* 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 120 kg,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu,
* U zvýšené židle chromovaný výškově stavitelný opěrný kruh na nohy.

Laboratorní židle bez opěráku

* Výškově nastavitelný otočný sedák čalouněn v kožence nebo EKO-kůži, v minimálně 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Sedák o průměru minimálně 380 mm,
* 5-ti ramenný chromovaný kříž, nosnost min. 120 kg,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

**Dřevěné křeslo**

* Moření dřeva v minimálně 3 odstínech,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Čalouněno látkou, koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 5 barevných provedeních,
* Otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,
* Vysoké křeslo: výška sedáku minimálně 370 mm, výška křesla minimálně 1000 mm, šířka sedáku minimálně 500 mm, hloubka sedáku minimálně 470 mm,
* Nízké křeslo: výška sedáku minimálně 440 mm, výška křesla minimálně 850 mm, šířka a hloubka sedáku minimálně 480 mm.

**Polohovací křeslo**

* Polohovací křeslo s vysouvací podnožkou a ručními opěrkami,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Celočalouněno koženkou nebo EKO-kůží v minimálně 2 barevných provedeních,
* Výška sedáku min. 420 mm, šířka sedáku min. 470 mm, hloubka sedáku min. 480 mm, výška křesla minimálně 1000 mm,
* Nosnost minimálně 120 kg,
* Vysouvací podnožka s délkou ložné plochy min. 1700 mm,
* Pevné nohy bez koleček.

**Kancelářské židle**

Kancelářská židle – síťovina

* Otočná, pojízdná,
* Výškově stavitelné područky,
* Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
* Sedák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,
* Opěrák čalouněný samonosnou síťovinou v minimálně 3 barevných provedeních,
* Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
* Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
* 5-ti ramenný kovový kříž, nosnost min. 130 kg,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – látková

* Otočná, pojízdná,
* Výškově stavitelné područky,
* **Synchronní** mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
* Sedák a opěrák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 480 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,
* Minimálně ve 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
* Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
* 5-ti ramenný kovový kříž, nosnost min. 130 kg,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – látková

* Otočná, pojízdná,
* Výškově stavitelné područky,
* **Asynchronní** mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
* Sedák a opěrák čalouněný látkou, šířka sedáku min. 480 mm, hloubka sedáku min. 450 mm,
* Minimálně ve 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
* Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
* 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost dle katalogu zadavatele,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Kancelářská židle – kožená

* Otočná, pojízdná,
* Pevné područky s měkkým čalouněním v barvě židle,
* Houpací mechanika s nastavením síly protiváhy,
* Sedák a opěrák čalouněný EKO – kůží nebo koženkou, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 500 mm,
* Minimálně ve 3 barevných provedeních,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
* Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1050 mm,
* 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost dle katalogu zadavatele,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Manažerská židle – pravá kůže

* Otočná, pojízdná,
* Elegantní výškově a hloubkově stavitelné područky,
* Houpací mechanika s několikanásobnou blokací a nastavením síly protiváhy opěráku dle hmotnosti uživatele,
* Sedák a opěrák čalouněný pravou kůží v minimálně 2 barevných provedeních, šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku min. 500 mm, sedák křesla z komfortní pěny,
* Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vhodný pro používání ve zdravotnictví,
* Otěruvzdornost min. 80 000 cyklů,
* Výškově nastavitelný sedák, celková výška židle min. 1150 mm,
* 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost 130 kg,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

Manažerská židle – síťovina

* Otočná, pojízdná,
* Výškově, hloubkově a úhlově stavitelné područky,
* Synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy a minimálně 4 polohy aretace,
* Sedák čalouněný z prodyšné látky, v minimálně 3 barevných provedeních,
* Opěrák a hlavová opěrka čalouněny samonosnou síťovinou,
* Výškově stavitelný opěrák,
* Hloubkově stavitelná bederní opěrka,
* Hloubkový posuv sedáku, výškově nastavitelný sedák, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 490 mm,
* Výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy,
* Celková výška židle min. 1170 mm,
* 5-ti ramenný kovový kříž, minimální nosnost 130 kg,
* Kolečka univerzální nebo na tvrdou podlahu.

**Válenda**

* Rozměry (š x h x v) – min. 1950 mm x min. 850 mm x min. 400 mm,
* Korpus vyrobený z laminované dřevotřísky o šířce min. 19 mm, hrany olepeny ABS hranou min. 0,5 mm, minimálně ve 2 barevných provedeních,
* Úložný prostor,
* Potahová látka – otěruvzdornost min. 30 000 cyklů, min. 2 barevné provedení,
* Pružinová matrace s min. výškou 150 mm,
* Minimální nosnost 120 kg.

**Jednolůžková postel s čelem**

* Vyrobené z laminované dřevotřísky o šířce min. 25 mm,
* Rozměry (d x š x v) – délka min. 2050 mm x šířka min. 950 mm x výška nožního čela a pelesti min. 450 mm, výška hlavového čela min. 650 mm,
* Rošt tvořen z pevných dřevěných lamel,
* Matrace – 900 x 2000 mm, profilovaná z PUR pěny, výška min. 150 mm, snímatelný pratelný potah.

**Pohovky**

* Čalouněno látkou nebo koženkou, otěruvzdornost min. 50 000 cyklů,
* Vhodné pro užívání ve zdravotnictví,
* Minimálně v 5 barevných provedení,
* Vyrobeno z kvalitní PUR pěny,
* Se zádovými opěráky (ne polštáře),
* Postranní područky,
* Kovové nebo dřevěné nohy,
* Nerozkládací, bez úložného prostoru,
* Kombinovatelné mezi sebou do sestav.

**Pohovka - Křeslo**

* Rozměry (š x h x v) – min. 800 mm x min. 800 mm x min. 750 mm,
* Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

**Pohovka - Třímístná**

* Rozměry (š x h x v) – min. 1850 mm x min. 800 mm x min. 750 mm,
* Výška sedáku – min. 400 mm, hloubka sedáku min. 500 mm.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 - Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis