**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

**REACT-EU 98 - Dodávky elektrických odsávaček pro   
Krajskou zdravotní, a.s.**

Popis:

Pořízení elektrických odsávaček a transportních elektrických odsávaček - zdravotnického prostředku, který umožňuje odsávání sekretu, drenáže, hrudní, břišní, aj. chirurgie.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Elektrická odsávačka velká**

* mobilní membránová nebo pístová elektrická odsávačka pro nepřetržitý provoz;
* odsávačka vhodná i pro dlouhodobé zákroky na operačních sálech;
* tichý chod do 40 dB, bez vibrací;
* podtlak min. -90 kPa;
* plynulá a přesná regulace vakua;
* pro kontinuální odsávání;
* brzděná kolečka;
* možnost připojení nožního spínače;
* vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání min. 40 l/min;
* volitelný sací výkon;
* vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí;
* barevně značený manometr;
* Bezpečnostní regulátor podtlaku;
* manovakuometr;
* sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

* eurolišta pro umístění libovolných velikostí lahví (0,5 / 1 /2 / 4 l) a jiné příslušenství vč. držáku pro lahve;
* pojízdný stojan – pohyblivost stojanu 4 kolečka (z toho 2 s brzdou);
* odkládací košík;
* držadlo pro transport;
* sací lahve 1 - 3 litrové na jednorázové vaky;
* kabel pro připojení do el.;
* pacientský sací okruh z PVC.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

**Transportní elektrická odsávačka**

* elektrická/bateriová chirurgická odsávačka;
* odsávačka vhodná pro odsávání sekretu;
* tichý chod do 40 dB bez vibrací;
* podtlak min. -80kPa;
* plynulá a přesná regulace vakua;
* volitelný sací výkon;
* vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání +/- 5 %, 15 l/min;
* barevně kódovaný manometr;
* vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí;
* bezpečnostní regulátor podtlaku;
* bateriový pohon s nabíjením;
* provoz na baterii min. 40 min;
* možnost provozu i ze sítě;
* madlo pro lehkou manipulaci při transportu;
* hmotnost odsávačky max. 2 kg;
* sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

* držadlo pro transport;
* sací lahve: min. 0,5 l;
* kabel pro připojení do elektrické sítě;
* baterie;
* pacientský sací okruh z PVC.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

**Vázaný spotřební materiál:**

|  |
| --- |
| Spojka |
| Odsávací vak 1 l |
| Odsávací vak 2 l |
| Odsávací vak 3 l |
| Sací filtr |
| Odsávací hadice 25 m |