|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla: osobní automobil M1 - 1 ks** | | | | | | | |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | | | | | | | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla | |
| Obchodní třída: | | Osobní automobil M1 | | | | ANO / NE | |
| Typ karoserie: | | SUV | | | | ANO / NE | |
| Rok výroby: | | 2022 a novější | | | | ANO / NE | |
| Počet dveří: | | min. 4 | | | | ANO / NE | |
| Počet míst k sezení: | | 5 | | | | ANO / NE | |
| Pozice řízení vozidla: | | Levostranné řízení | | | | ANO / NE | |
| Pohon: | | hybridní | | | |  | |
| Motor: | | zážehový | | | | ANO / NE | |
| Poháněná kola: | | 4x4 | | | | ANO / NE | |
| Emise CO2 Komb. WLTP [g/km] | | Max. 135 | | | | ANO / NE | |
| Nájezd v km max.: | | 500 | | | | ANO / NE | |
| Obsah motoru [cm3]: | | min. 2000 | | | | ANO / NE | |
| Celkový výkon pohonu [kW]: | | min. 155 | | | | ANO / NE | |
| Točivý moment [Nm]: | | min. 210 | | | | ANO / NE | |
| Objem palivové nádrže [l]: | | min. 55 | | | | ANO / NE | |
| Exhalační (emisní) norma: | | min. EURO 6 | | | | ANO / NE | |
| Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a dále platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN.   * typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, * vozidlo musí splňovat veškeré požadavky nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, * vozidlo musí splňovat maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz stanovenou v příloze č. 2 výše uvedeného nařízení, * vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ustanovení § 32 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění | | | | | | ANO / NE | |
| Převodovka: | | automatická | | | | ANO / NE | |
| Objem zavazadlového prostoru v základním uspořádání [v litrech]: | | min. 580 | | | | ANO / NE | |
| Brodivost [mm]: | | 500 | | | | ANO / NE | |
| Záruka výrobce: | | min. 2 roky | | | | ANO / NE | |
|  | |  | | | |  | |
| **Požadované vnější rozměry:** | | | | | |  | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla | |
| Délka [mm]: | | | | min. 4.580 | | konkrétní údaj | |
| Světlá výška [mm]: | | | | min. 190 | | konkrétní údaj | |
|  | | | |  | |  | |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | | | | |  | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla | |
| Boční a hlavové airbagy vpředu | | | | | | ANO / NE | |
| Boční a hlavové airbagy vzadu | | | | | | ANO / NE | |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | | | | | | ANO / NE | |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | | | | | | ANO / NE | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | | | | | | ANO / NE | |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | | | | | | ANO / NE | |
| Elektronický stabilizační systém | | | | | | ANO / NE | |
| Asistent pro jízdu v pruzích | | | | | | ANO / NE | |
| Systém proti zablokování kol | | | | | | ANO / NE | |
| Systém regulace prokluzu kol | | | | | | ANO / NE | |
| Rozpoznání únavy řidiče | | | | | | ANO / NE | |
| Adaptivní tempomat | | | | | | ANO / NE | |
| Prediktivní ochrana chodců | | | | | | ANO / NE | |
| Asistent jízdy v jízdních pruzích | | | | | | ANO / NE | |
| Systému nouzového brzdění | | | | | | ANO / NE | |
| Rozpoznávání dopravních značek | | | | | | ANO / NE | |
| e‐Call | | | | | | ANO / NE | |
| Imobilizér | | | | | | ANO / NE | |
| Posilovač řízení | | | | | | ANO / NE | |
| Volant multifunkční, nastavitelný min. ve 2 osách | | | | | | ANO / NE | |
| Podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ | | | | | | ANO / NE | |
| Přední mlhové světlomety | | | | | | ANO / NE | |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | | | | ANO / NE | |
| Vyhřívané zadní sklo | | | | | | ANO / NE | |
| Signalizace vzdálenosti při parkování – čidla min. vzadu | | | | | | ANO / NE | |
| Klimatizace automatická, min. dvouzónová | | | | | | ANO / NE | |
| Elektricky otevíratelné víko zavazadelníku | | | | | | ANO / NE | |
| Zadní parkovací kamera | | | | | | ANO / NE | |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus) | | | | | | ANO / NE | |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | | | | ANO / NE | |
| Bezklíčové odemykání a zamykání | | | | | | ANO / NE | |
| Bezklíčové startování | | | | | |  | |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | | | | ANO / NE | |
| Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka při oslnění zezadu | | | | | | ANO / NE | |
|  | | | |  | |  | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla | |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | | | | | | ANO / NE | |
| Tónovaná skla vpředu a zatmavená zadní okna | | | | | | ANO / NE | |
| DAB – rádio originální z výroby integrované v palubní desce | | | | | | ANO / NE | |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) | | | | | | ANO / NE | |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | | | | | | ANO / NE | |
| Středová loketní opěrka vpředu | | | | | | ANO / NE | |
| El. Víko zavazadelníku | | | | | | ANO / NE | |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | | | | | | ANO / NE | |
| Min. 18" kola s disky z lehkých slitin (dodávané s vozidlem z výroby) | | | | | | ANO / NE | |
| Rezervní kolo minimálně neplnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | | | | | | ANO / NE | |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | | | | | | ANO / NE | |
| Systém proti rozkmitání přívěsu | | | | | | ANO / NE | |
| Tažné zařízení | | | | | | ANO / NE | |
|  | | | |  | |  | |
| Kupujícím požadované parametry operativního leasingu  (výbava vozidla) | | | | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla | |
| V ceně splátky min.   * Havarijní pojištění (spoluúčast 5%, min. 5 000 Kč) včetně pojištění osob na všech sedadlech a asistenčních služeb a náhradního vozidla pro případ nehody * Údržba a servisní náklady – kompletní servis včetně pozáručního servisu * Pneuservis včetně zimních a letních pneumatik – min. střední třída * Amortizace * Dálniční známka * Finanční služba * Povinné ručení (limit pojistného plnění 100/100 mil. Kč) * Pojištění skla * Poplatek za silniční daň * Poplatky Rádio * Poplatek za registraci | | | | | | ANO / NE | |
| Doba trvání OL 36 měsíců | | | | | | ANO / NE | |
| Nájezd 35 000 km ročně (105 000 km za 36 měsíců) | | | | | | ANO / NE | |