|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla: osobní automobil M1 - 5 ks** | | | |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | | | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Obchodní třída: | Osobní automobil M1 – nižší střední třída | | ANO / NE |
| Typ karoserie: | Hatchback / Kombi | | ANO / NE |
| Rok výroby: | 2021 a novější | | ANO / NE |
| Počet dveří: | min. 4 | | ANO / NE |
| Počet míst k sezení: | 5 | | ANO / NE |
| Pozice řízení vozidla: | Levostranné řízení | | ANO / NE |
| Palivo: | Bezolovnatý automobilový benzín | | ANO / NE |
| Nájezd v km max: | 500 | | ANO / NE |
| Obsah motoru [cm3]: | min. 900 s přeplňováním | | ANO / NE |
| Výkon motoru [kW]: | min. 60 | | ANO / NE |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | | ANO / NE |
| Vozidla musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a dále platné normy dle ČSN, ISO ČSN.   * typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, * vozidlo musí splňovat veškeré požadavky nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, * vozidlo musí splňovat maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz stanovenou v příloze č. 2 výše uvedeného nařízení, * vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ustanovení § 32 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění | | | ANO / NE |
| Převodovka: | Manuální min. 5 st. vpřed | | ANO / NE |
| Objem zavazadlového prostoru [l]: | min. 380 | | ANO / NE |
| Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | | | Konkrétní údaj: |
| Záruka výrobce: | min. 2 roky | | ANO / NE |
|  |  | |  |
| **Požadované vnější rozměry:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Délka [mm]: | | min. 4.000 | ANO / NE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Boční a hlavové airbagy vpředu | | | ANO / NE |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | | | ANO / NE |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | | | ANO / NE |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | | | ANO / NE |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | | | ANO / NE |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | | | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém | | | ANO / NE |
| Systém proti zablokování kol | | | ANO / NE |
| Systém regulace prokluzu kol | | | ANO / NE |
| Imobilizér | | | ANO / NE |
| Posilovač řízení | | | ANO / NE |
| Signalizace couvání – senzory informující řidiče | | | ANO / NE |
| Výškově nastavitelný volant | | | ANO / NE |
| Přední mlhové světlomety | | | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | ANO / NE |
| Vyhřívané zadní sklo | | | ANO / NE |
| Klimatizace a topení min. s manuální ovládáním | | | ANO / NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus) | | | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO / NE |
| Pokud budou vozidla dodány obuté do letních pneumatik, bude součástí dodávky sada zimních pneumatik, které svojí kvalitou a cenovou kategorií odpovídají obutí z prvovýroby | | ANO / NE |
|  |  |  | |