|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla: osobní automobil M1 - 4 ks** | | | |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | | | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Obchodní třída: | Osobní automobil M1 – střední třída | | ANO / NE |
| Rok výroby: | 2021 a novější | | ANO / NE |
| Typ karoserie: | Liftback / Kombi | | ANO / NE |
| Počet dveří: | min. 4 | | ANO / NE |
| Počet míst k sezení: | 5 | | ANO / NE |
| Pozice řízení vozidla: | Levostranné řízení | | ANO / NE |
| Nájezd v km max.: | 500 | | ANO / NE |
| Obsah motoru [cm3]: | min. 1000 s přeplňováním | | ANO / NE |
| Výkon motoru [kW]: | min. 80 | | ANO / NE |
| Točivý moment [Nm]: | min. 200 | | ANO / NE |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | | ANO / NE |
| Vozidla musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a dále platné normy dle ČSN, ISO ČSN.   * typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, * vozidlo musí splňovat veškeré požadavky nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, * vozidlo musí splňovat maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz stanovenou v příloze č. 2 výše uvedeného nařízení, * vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ustanovení § 32 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění | | | ANO / NE |
| Převodovka: | Automatická nebo manuální, min. 6 st. vpřed | | ANO / NE |
| Objem palivové nádrže [v litrech]: | min. 45 | | ANO / NE |
| Objem zavazadlového prostoru v základním uspořádání [v litrech]: | min. 530 | | ANO / NE |
| Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | | | Konkrétní údaj |
| Záruka výrobce: | min. 2 roky | | ANO / NE |
|  |  | |  |
| **Požadované vnější rozměry:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Délka [mm]: | | min. 4.600 | konkrétní údaj |
| Rozvor [mm]: | | min. 2.600 | konkrétní údaj |
|  | |  |  |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Boční a hlavové airbagy vpředu | | | ANO / NE |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | | | ANO / NE |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | | | ANO / NE |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | | | ANO / NE |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | | | ANO / NE |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | | | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém | | | ANO / NE |
| Systém proti zablokování kol | | | ANO / NE |
| Systém regulace prokluzu kol | | | ANO / NE |
| Tempomat | | | ANO / NE |
| Imobilizér | | | ANO / NE |
| Posilovač řízení | | | ANO / NE |
| Volant multifunkční, nastavitelný | | | ANO / NE |
| Handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Přední mlhové světlomety | | | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | ANO / NE |
| Vyhřívané zadní sklo | | | ANO / NE |
| Signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla vpředu a vzadu | | | ANO / NE |
| Klimatizace | | | ANO / NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus) | | | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO / NE |
| Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka při oslnění zezadu | | | ANO / NE |
| Pokud budou vozidla dodány obuté do letních pneumatik, bude součástí dodávky sada zimních pneumatik, které svojí kvalitou a cenovou kategorií odpovídají obutí z prvovýroby | | | ANO / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | ANO / NE |
| Tónovaná skla (dodávané s vozidlem z výroby) | ANO / NE |
| DAB – rádio originální z výroby integrované v palubní desce, HF - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB – komunikace, plně v českém jazyce | ANO / NE |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) | ANO / NE |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | ANO / NE |
| Středová loketní opěrka vpředu | ANO / NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | ANO / NE |
| Gumové koberce vpředu i vzadu | ANO / NE |
| Min. 17" kola s disky z lehkých slitin s letními pneumatikami (dodávané s vozidlem z výroby) | ANO / NE |
| Rezervní kolo minimálně neplnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | ANO / NE |