|  | **Specifikace podvozku užitkového vozidla – 6ks** | **ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
|  | Automobil kategorie N1 plnící požadavky zákona 56/2001 sb. |  |
|  | Dodávkový typ |  |
|  | Rok výroby min. 2021, nájezd maximálně 500 Km |  |
|  | Motor s min. objemem 1300 cm3 s přeplňováním a s minimálním výkonem 70 KW |  |
|  | Převodovka manuální min. 6 stupňová |  |
|  | Pohon předních kol |  |
|  | Celková hmotnost maximálně do 3500 kg |  |
|  | Splnění emisního limitu min. EURO 6 |  |
|  | Plná vnitřní příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem s oknem |  |
|  | Minimální užitečná nosnost 700 Kg |  |
|  | Minimální objem nákladového prostoru 3,3 m3 |  |
|  | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, elektronický stabilizační systém, signalizace opotřebení brzdového obložení |  |
|  | Posilovač řízení |  |
|  | Levostranné řízení |  |
|  | Multifunkční palubní počítač |  |
|  | Barva bílá - záměnu odsouhlasí zadavatel |  |
|  | Signalizace couvání, senzory informující řidiče |  |
|  | Příprava pro autorádio |  |
|  | Pravé posuvné boční dveře v nákladovém prostoru |  |
|  | Aretace všech dveří |  |
|  | Zásuvka v nákladovém prostoru 12V |  |
|  | Přední mlhové světlomety |  |
|  | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním |  |
|  | Automatický spínač světlometů - denní svícení |  |
|  | Tažné oko vpředu a vzadu |  |
|  | Zadní křídlové dveře |  |
|  | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
|  | Elektrické ovládání oken |  |
|  | Povinná výbava vozidla + tažné lano s karabinou, hasící přístroj |  |
|  | Klimatizace a topení v kabině řidiče |  |
|  | Omyvatelná dezinfikovatelná krytina v nákladovém prostoru |  |
|  | Kotevní úchyty v nákladovém prostoru |  |
|  | Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy (dle ročního období dodání vozu) |  |
|  | Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
|  | Vozidla musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a dále platné normy dle ČSN, ISO ČSN.   * typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, * vozidlo musí splňovat veškeré požadavky nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, * vozidlo musí splňovat maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz stanovenou v příloze č. 2 výše uvedeného nařízení, * vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ustanovení § 32 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kabina řidiče** | **ANO/NE** |
| 38. | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 1 kus |  |
| 39. | Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby |  |
| 40. | Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| 41. | Stínítko vlevo a vpravo |  |
| 42. | Výškově nastavitelný volant |  |
| 43. | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V |  |
| 44. | Odkládací prostor ve dveřích |  |
| 45. | Odkládací přihrádka v palubní desce |  |
| 46. | Gumové koberce |  |
| 47. | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
| 48. | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
| 49. | Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose |  |
| 50. | Vnitřní osvětlení |  |
| 51. | Pokud budou vozidla dodány obuté do letních pneumatik, bude součástí dodávky sada zimních pneumatik, které svojí kvalitou a cenovou kategorií odpovídají obutí z prvovýroby |  |