Požární dveře jsou požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru ve smyslu vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci - ustanovení § 2 odst. 4) písmeno f).

Požární dveře jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách musí být požárně uzavíratelné (tj. v případě požáru uzavřeny) a způsob uzavírání popř. uzavírací mechanismus (samozavírače), musí odpovídat provozním podmínkám.

V objektech objednatele se nachází celkem 2553 ks požárních dveří různých typů, rozměrů, požární odolnosti, materiálového provedení od následujících výrobců:

* ADOR CZ s.r.o., se sídlem Dobrovského 981, Žichlínské Předměstí 563 01, IČO: 25292331,
* SAPELI, a.s., se sídlem Pávovská 3104/15a, Jihlava 586 01, IČO: 46982086,
* SEPOS spol. s r. o., se sídlem Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, IČO: 15528855,
* BB KOVO s.r.o., se sídlem: Skomelno 3, 338 28 Skomelno, IČO: 29107903,
* HSE, spol. s r.o., se sídlem Nerudova 957, 396 01 Humpolec, IČO: 45033145,
* AVAPS s.r.o., se sídlem U Obalovny 488, 250 67 Klecany, IČO: 25650939,
* MASONITE CZ, spol. s r.o., se sídlem Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, IČO: 26482738,
* GERBRICH s.r.o., se sídlem Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČO: 26961903,
* bez identifikace výrobce (u některých starších dveří nelze výrobce identifikovat)

Počty jednotlivých požárních dveří rozdělené dle jednotlivých odštěpných závodů včetně jejich odloučených pracovišť:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – 1019

Nemocnice Děčín, o. z. – 199

Nemocnice Chomutov, o. z. – 417

Nemocnice Teplice, o. z. – 401

Nemocnice Most, o. z. – 173

Nemocnice Litoměřice, o. z. – 367

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk – 38

Přesný výčet druhů požárních dveří viz Příloha č. 6 - Výpočtová tabulka.

**Technická specifikace požárních dveří**

* Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, platí pro specifikaci D3
* Samozavírač EN 3-6 (pro středně těžké dveře)
* Zárubně: Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře)
* Koordinátor
* Zástrč
* Kování
* Větrací mřížka 50cm, určena do protipožárních dveří
* Kukátko, určené do protipožárních dveří
* Bezpečnostní zámek, určený do protipožárních dveří
* El. zámek, určen do protipožárních dveří
* Panikové kování
* Paniková hrazda
* Přejezdový práh (podprahování)
* Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB
* Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB.

Zhotovitel je v případě potřeby použití náhradních dílů při provádění servisu zařízení povinen použít pouze náhradní díly doporučené výrobcem. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, odpovídá zhotovitel za veškeré škody vzniklé objednateli v souvislosti s použitím zařízení po instalaci nevhodných náhradních dílů.

**Terminologie značení typů dveří:**

Pro zamezení omylů a nejasností při značení typů dveří použitých v Příloze č. 6 - Výpočtová tabulka přikládá objednatel vysvětlení použité terminologie pro účely VZ.

**Použité zkratky**

EW (dříve PO) – omezují šíření požáru

EI (dříve PB) – brání šíření požáru

Číslovky 15,30,45,60,90,120,180 – požární odolnost uváděná v minutách

DP3 – protipožární dveře dřevěné

DP1 – protipožární dveře ocelové

SC - kouřotěsné se samozavíračem

C - samozavírač

K -  koordinátor