**Příloha č. 2 Technická specifikace**

**k veřejné zakázce s názvem** „Dodávky komponent pro systém monitorující léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a materiál**“**

**Verifikační tabulka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet** | **Popis položky** | **Splňuje**  **Ano/ne** | **Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)** |
|  | Teplotní snímač -50 °C až +100 °C |  |  |
|  | Teplotní snímač -200 °C až +100 °C |  |  |
|  | Prostorový teplotní snímač -20 °C + 50 °C |  |  |
|  | Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh |  |  |
|  | Dveřní snímač |  |  |
|  | Snímač pohybu agitátoru |  |  |
|  | Snímač kontroly napájení |  |  |
|  | Sada snímačů DW nádob |  |  |
|  | Prostorový snímač O2 |  |  |
|  | CO2 snímač pro inkubátor |  |  |
|  | Diferenciální tlakový snímač |  |  |
|  | Snímač poruchy |  |  |
|  | Datalogger KM32\_VH, Touch display 3″ - bez napájení |  |  |
|  | Datalogger KM32\_2U, provedení pro rack, Touch display 3“ |  |  |
|  | Datalogger KM32\_SB, provedení nástěnné, Touch display 3“ |  |  |
|  | Přípojný modul KM40 |  |  |
|  | Přípojný modul KM34 |  |  |
|  | Kontroler DW nádoby, datalogger, Touch display 3″ |  |  |
|  | Měřici modul, datalogger, Touch display 3″ |  |  |
|  | GSM komunikátor pro moduly KM3x |  |  |
|  | Ethernet rozhraní pro moduly KM3x |  |  |
|  | RF-Net Bezdrátový komunikátor pro moduly KM3x |  |  |
|  | F-Net Rozhraní pro sběrnicové moduly KM3x |  |  |
|  | NB-IoT modul |  |  |
|  | Základnová stanice pro bezdrátový snímač |  |  |
|  | Měřící modul, rozhraní LAN |  |  |
|  | Měřící modul, rozhraní RS485 |  |  |
|  | Měřící modul, rozhraní RFM868 |  |  |
|  | Měřící modul, rozhraní Wi-Fi |  |  |
|  | Měřici modul, pro 8 DW nádob, F-Net |  |  |
|  | Signalizační zařízení, siréna, repro |  |  |
|  | Záložní zdroj pro moduly KM3x |  |  |
|  | Měrná kádinka s glycerolem |  |  |
|  | Konfigurace MS FALCON |  |  |
|  | Zásuvka MS Falcon F-Net, ABB (KM45F) |  |  |
|  | Instalace snímačů do zařízení |  |  |
|  | Demontáž snímačů ze zařízení |  |  |
|  | Odpojení a znovu připojení zařízení v MS Falcon |  |  |
|  | Odpojení zařízení z MS Falcon |  |  |
|  | Ethernet kabel nestíněný |  |  |
|  | Sériový kabel RS485 |  |  |
|  | UTP cat.6a stíněný |  |  |
|  | Doprava |  |  |
|  | Servisní práce |  |  |
|  | Servisní práce – urgentní výjezd |  |  |
|  | Servisní práce přes vzdálenou správou |  |  |
|  | Čištění agregátu zařízení |  |  |
|  | Přesun zařízení (nové umístění) |  |  |
|  | Zjištění závady včetně ceny za opravu |  |  |

**Text s odstavci**

**Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.**

**Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:**

**V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…**

**Za společnost**

**………………………(vyplní dodavatel)………………………………**

**Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)**

**……………………(vyplní dodavatel)……………………………….**