**Sprchovací lůžko – hydraulický pohon**

Popis:

Dodávky sprchovacích lůžek pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Rozměry ložné plochy minimálně 180 x 58 cm

- Celkové rozměry lůžka maximálně 215 x 100 cm

- Jednodílná ložná plocha

- Konstrukce odolná vůči dezinfekci a korozi

- Pojezdová kolečka, s možností zabrždění, směrovou aretací, minimální průměr 12,5 cm

- Hydraulické polohování

- Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm

- Ovládání výšky lůžka pomocí nožního ovladače

- Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy chránící pacienta proti pádu odolné vůči dezinfekci a korozi

- Vana lůžka s podélnými odtokovými drážkami a odtokem s připojením hadice

- Hadice hladká, bezdrážková z důvodu neusazování nečistot

- Polstrování lůžka odolné vůči dezinfekci, lehce celoodnímatelné

- Nosnost lůžka minimálně 180 kg

**POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- Podhlavník 1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

**Pozáruční servis: 96 měsíců**

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….