**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Minimální požadavky na Nápojový automat určený pro přípravu horkých instantních nápojů a kaše:

* napájení: 230V
* požadovaný počet druhů nápojů a kaše: min. 4 druhy + horká voda
* požadovaný počet zásobníků na instantní nápoje a kaše: min. 4 zásobníky
* minimální požadovaná velikost zásobníku: 2,35 ltr
* požadovaný počet šálků o velikosti 0,2 ltr: min. 300/hodinu
* přípojka na vodovodní síť 3/4"
* ovládací panel s LDC podsvícením
* proplachový program
* úsporný režim v době nečinnosti
* denní a celkové počitadlo vydaných nápojů a kaše
* indikátor zavápnění systému
* indikátor naplnění odkapové misky
* automat šetrný na využití prostoru, vhodné do menšího prostoru - kuchyňky na lůžkových odděleních
* energetické třída: A+
* příkon max: 3.750 W
* součástí dodávky systém na filtrování vody
* možnost volby přípravy nápoje do šálku (cca 0,2 ltr) nebo konvičky (cca 1 ltr)
* možnost přípravy nápoje dvou konviček nápoje současně
* objem konvičky min. 1,0l, výška konvičky min. 20 cm
* maximální rozměry zařízení (š x h x v): 350 x 520 x 900 mm

**Součástí výpůjčky po dobu 4 let**:

* 1x za 12 měsíců výměna systému na filtrování vody
* zajištění kompletního servisu po dobu výpůjčky
* výměna zařízení při servisním zásahu mimo prostory zadavatele
* protokolární zaškolení obsluhy zadavatele
* zajištění odvápnění systému do 5 pracovních dnů od oznámení zadavatele
* dodavatel garantuje výměnu filtrační kartuše každých 12 měsíců

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….