**Technické parametry nového výtahu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Trakční osobní TOV 450/1 **bezpřevodový** |
| **Nosnost** | 450 kg ( 6 osob ) |
| **Rychlost** | 1,0 m.s-1 |
| **Šachta** | Stávající zděná  |
| **Evakuační** | Ne |
| **Zdvih** | Cca 16 m |
| **Prohlubeň** | 1200 mm  |
| **Stanice** | 6 |
| **Nástupiště** | 6 neprůchozí |
| **Kabina****Podlaha** **Stěny****Strop** | 1000 x 1300 x 2060 mm | Provedení | Excelent |
| Lino ALTRO  | Provedení | Dle vzorníku |
| Panely s nerez doplňky,ovladač nerez ANTIVANDAL , nouzové osvětlení, telefon, digitální polohová a směrová signalizace, vážení, madlo, zrcadlo, nouzový sjezd | Provedení | Obklad HPL  |
| osvětlením v podhledu, bodovky | Provedení | nerez |
| **Dveře kabinové** | Automatické BUS 800 x 2000 mm | Provedení | Nerez |
| **Dveře šachetní** | Ruční VDJ 800 x 2000 mm  | Provedení | KOMAXIT RAL  |
| **Přivolávač** | Nerez Antivandal, polohová signalizace v každé stanici |
| **Strojovna** | Nad šachtou |
| **Pohon** | Trakční bezpřevodový s frekvenčním měničem pro plynulé řízení rychlosti |
| **Řízení** | Mikroprocesorové samoobslužné  |
| **Prostředí** | Základní dle ČSN |
| **Příkon** | Max 3,5 kW |
| **Vodítka+protiváha** | Nová |

**Nabídková cena zahrnuje:**

-dodávku výtahu vč. technické dokumentace

-dopravu výtahu na místo montáže

-dodávku osvětlení šachty

-montáž výtahu

-stavební práce a bourací práce

-provedení předepsaných zkoušek

-dodávka a montáž OK

-GSM brána pro obousměrnou komunikaci

-výmalba šachty a strojovny

-nátěr prohlubně a strojovny

**Objednatel zajistí:**

-prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou

-osvětlení nástupišť a strojovny dle platných norem

-hasící přístroj

-přípojku výtahu vč. revize

**Nabídková cena nezahrnuje.**

-osvětlení nástupišť

**Termín:** dodávka do 24 týdnů od podpisu SoD

**Záruka**: 36 měsíců