**Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky**

 **(„Dodávky zdravotnického prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2025. Část 1 – Osobní prádlo pro zdravotnický personál“)**

* Zadavatel připouští **toleranci ± 5 % u všech rozměrů** **osobního prádla** pro zdravotnický personál uvedených ve sloupci „D“ v příloze č. 2 této zadávací dokumentace „Technická specifikace“, veřejné zakázky**.**
* Zadavatel připouští **toleranci + 5 % v gramáži** ve sloupci „F“ – Požadavky na materiál, v příloze č. 2 - „Technická specifikace“, veřejné zakázky.
* Zadavatel požaduje u barevného prádla u všech položek veřejné zakázky tzv. **antichlorovou úpravu**.
* Knoflíky na prádle uvedeném v příloze č. 2 - „Technická specifikace“, veřejné zakázky, musí vyhovovat **teplotě žehlící plochy 200 °C**.
* Zadavatel požaduje dodávky prádla **v pevných baleních z PE fólie obsahujících 10 ks příslušné položky**.
* Veškeré položky zdravotnického prádla, které jsou předmětem této veřejné zakázky, musí být označeny následujícími **znaky jakosti (symboly údržby):**

 maximální teplota 95°C, normální mechanické působení, normální máchání, normální odstřeďování,

 výrobek se může bělit všemi obvykle používanými způsoby (chlorové nebo peroxidové bělení),

* žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200°C (392 oF),

 výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím

 programu.

Zadavatel požaduje značení jednotlivých předmětů plnění logem společnosti zadavatele a barvou sítotisku dle přílohy č. 2 „Technická specifikace“ - sloupec G – Požadavky na potisk a umístění loga.

Logo společnosti:

 

**Specifikace loga**: 8 x 3,5 cm.

Zadavatel požaduje předložit k nabídce 1 ks vzorníku barev požadovaných materiálů. Složení materiálů ve vzorníku ponechává zadavatel na uvážení účastníka, požaduje však tento vzorník předložit v jednom z materiálů poptávaných zadavatelem v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Vzorník bude předložen min. pro barvy požadované zadavatelem v příloze č. 2 zadávací dokumentace v tabulce „Vzorník barev“ nebo v barvách uvedených ve sloupci „E“.

Zadavatel bude požadovat předložení vzorkůuvedených v příloze č. 2 – sloupec H - Požadavky na vzorky.

 Předložené vzorky budou v rámci zkoušky srážlivosti zadavatelem průmyslově vyprány za následujících podmínek:

* bílé prádlo bude práno na tunelové pračce PowerTrans Plus 60-13 SBR procesem Chemotermodezinfekce při 70 °C programem na středně znečištěné prádlo
* barevné prádlo bude práno na tunelové pračce Archimedia AG 50-10-2 procesem Chemotermodezinfekce při 80 °C programem na středně znečištěné prádlo
* 5 pracích cyklů

- použita bude následující prací chemie:

* + Alkalické a sekvestrační aditivum.
	+ Bělicí a dezinfekční prostředek.
	+ Koncový prací přípravek (vlastní detergent).
	+ Neutralizační prostředek.
	+ Zesilovač pracího účinku.
	+ Optický zjasňovací přípravek.
	+ Chlornan sodný – bělicí a dezinfekční přísada.

Zadavatel v následující tabulce stanovuje požadavky na maximální povolenou srážlivost jednotlivých typů prádla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ prádla | Srážlivost tkaniny | Srážlivost pleteniny |
| osnova | útek | délka | šířka |
| lůžkoviny | ± 5 % | ± 5 % | - | - |
| osobní prádlo | ± 3 % | ± 3 % | + 2 až – 6 % | + 2 až – 6 % |
| pacientské prádlo | ± 3 % | ± 3 % | + 2 až – 6 % | + 2 až – 6 % |
| OOPP | ± 3 % | ± 3 % | + 2 až – 6 % | + 2 až – 6 % |
| dětské prádlo | ± 3 % | ± 3 % | + 2 až – 6 % | + 2 až – 6 % |

V případě, že se požadované rozměry zdravotnického prádla po pěti pracích cyklech provedených dle výše uvedených podmínek změní o hodnoty větší, než je uvedeno v tabulce, bude účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vzorky **osobního prádla** pro účely testování budou předloženy v následujících velikostech dle ČSN EN 13402 (807035): běžná velikost L.