**Podrobné vymezení předmětu plnění**

**(„Dodávky barevného prádla 2025“)**

* Zadavatel připouští toleranci ± 5% v gramáži ve sloupci F - Požadavky na materiál, v příloze č. 2 „Technická specifikace“ (dále jen příloha č. 2).
* Zadavatel požaduje u barevného prádla ve všech položkách veřejné zakázky tzv. antichlorovou úpravu. Veškeré položky předmětu veřejné zakázky požaduje zadavatel dodávat ve velikostech dle normy ČSN EN 13402 - Části 1, 2 (807035) Označování velikosti oblečení.
* Veškeré položky prádla uvedené v příloze č. 2 požaduje zadavatel dodávat min. v barvách uvedených v příloze č. 2 v tabulce označené jako „Vzorník barev“, a dále v kombinacích těchto barev prádla s lemováním v barvách dle požadavků zadavatele uvedených v technické specifikaci ve Vzorníku barev.
* Veškeré položky prádla požaduje zadavatel dodat ve velikostech dle velikostních tabulek uvedených v příloze č. 2 Technická specifikace. **Nebude-li v objednávce specifikováno jinak, požaduje zadavatel dodání prádla dle tabulky „DÁMSKÉ VELIKOSTI“ ve výškové skupině „A“.**
* Zadavatel požaduje dodávky prádla v baleních z pevné PE fólie obsahujících 10 ks svázaného příslušného sortimentu.
* Zadavatel požaduje značení jednotlivých předmětů plnění logem společnosti zadavatele v barvě sítotisku dle přílohy č. 2 - sloupec G - Požadavky na potisk.
* Veškeré položky zdravotnického prádla, musí splňovat následující znaky jakosti (symboly údržby):

Popis: Popis: Praní na 95 maximální teplota 95°C, normální mechanické působení, normální máchání, normální odstřeďování,

Popis: Popis: Možné bělit výrobek se může bělit všemi obvykle používanými způsoby (chlorové nebo peroxidové bělení),

* žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200°C (392 oF),

Popis: Popis: Normální sušení výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím programu.

Logo společnosti:



**Specifikace loga**: 8 x 3,5 cm, bude umístěno na kapse v levé horní části haleny, šatů a plášťů, u kalhot bude logo umístěno na levém předním díle ve vzdálenosti 15 cm od pasu.

Zadavatel bude požadovat k nabídce předložit 1 ks vzorníku barev požadovaných materiálů. Složení materiálů ve vzorníku ponechává zadavatel na uvážení účastníka, požaduje však tento vzorník předložit v jednom z materiálů poptávaných zadavatelem v příloze č. 2. Vzorník bude předložen min. pro barvy požadované zadavatelem v příloze č. 2 v tabulce „Vzorník barev“.

Zadavatel bude požadovat předložení vzorků a to v rozsahu dle požadavků uvedených v příloze č. 2 – sloupec H – Požadavky na vzorky.

Předložené vzorky budou v rámci zkoušky srážlivosti zadavatelem průmyslově vyprány za následujících podmínek:

* bílé prádlo bude práno na tunelové pračce PowerTrans Plus 60-13 SBR procesem chemotermodezinfekce při 70 °C programem na středně znečištěné prádlo
* barevné prádlo bude práno na tunelové pračce Archimedia AG 50-10-2 procesem chemotermodezinfekce při 80 °C programem na středně znečištěné prádlo
* 5 pracích cyklů
* použita bude následující prací chemie:
  + Alkalické a sekvestrační aditivum.
  + Bělicí a dezinfekční prostředek.
  + Koncový prací přípravek (vlastní detergent).
  + Neutralizační prostředek.
  + Aviváž.
  + Zesilovač pracího účinku.
  + Optický zjasňovací přípravek.
  + Chlornan sodný – bělicí a dezinfekční přísada.

Zadavatel v následující tabulce stanovuje požadavky na maximální povolenou srážlivost jednotlivých typů prádla dle OS 80-07, tabulka 6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **typ prádla** | **srážlivost tkaniny** | | **srážlivost pleteniny** | |
| **osnova** | **útek** | **délka** | **šířka** |
| **filtrové prádlo** | ± 3% | ± 3% | +2 až -6% | +2 až -6% |

Vzorky prádla pro účely testování budou předloženy ve velikosti L dle velikostní tabulky uvedené v příloze č. 2 Technická specifikace („DÁMSKÉ VELIKOSTI“ ve výškové skupině „A“), v barvě zelené dle nabídky účastníka s výjimkou položky č. 24 a 29, které zadavatel požaduje dodat ve velikosti XXL.