**Technická specifikace**

**Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s. - 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 1: Transportní lehátko - pevná výška** |  |  |
| * Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm, min. 2 kolečka brzditelná
 |  |
| * V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka
 |  |  |  |  |  |
| * Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko
 |  |  |  |  |
| * Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm s tolerancí+ -10 %
 |  |  |
| * Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem
 |
| * Nosnost minimálně 200 kg
 |  |  |  |  |  |
| * Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)
 |  |  |  |
| * Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %)
 |  |  |  |  |
| * Madla pro obsluhu u obou čel lehátka
 |  |  |  |  |
| * Nárazové disky v rozích lehátka
 |  |  |  |  |
| * Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3)
 |  |  |  |  |
| * Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5)

**Volitelné příslušenství:\**** Infuzní stojan
* Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka
* Fixační popruhy
* Držák kyslíkové láhve
* Nerezové eurolišty
* Polička na monitor
* Sklopné tlačné madlo

\* bude vždy upřesněno v objednávce**Další a zvláštní požadavky**Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: **96 měsíců** |  |  |  |  |
| **Položka č. 2: Transportní lehátko – hydraulický zdvih** |  |  |
| * Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm, min. 2 kolečka brzditelná
 |  |
| * V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka
 |  |  |  |  |  |
| * Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko
 |  |  |  |  |
| * Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm + -10 %
 |  |  |
| * Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem
 |
| * Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu
 |  |  |
| * Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm
 |  |
| * Nosnost minimálně 200 kg
 |  |  |  |  |  |
| * Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)
 |  |  |  |
| * Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %)
 |  |  |  |  |
| * Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg
 |  |  |
| * Madla pro obsluhu u obou čel lehátka
 |  |  |  |  |
| * Nárazové disky v rozích lehátka
* Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3)
* Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5)
 |  |  |  |  |

**Volitelné příslušenství:\***

* Infuzní stojan
* Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka
* Fixační popruhy
* Držák kyslíkové láhve
* Nerezové eurolišty
* Polička na monitor
* Sklopné tlačné madlo

\* bude vždy upřesněno v objednávce

**Další a zvláštní požadavky**

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: **96 měsíců**