**Technická specifikace**

**Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s. - 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 1: Transportní lehátko - pevná výška** | | | | | | |  | |  | |
| * Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm, min. 2 kolečka brzditelná | | | | | | | | |  | |
| * V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| * Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko | | |  | | |  |  | |  | |
| * Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm s tolerancí+ -10 % | | | | | | |  | |  | |
| * Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem | | | | | | | | | | |
| * Nosnost minimálně 200 kg |  | |  | | |  |  | |  | |
| * Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) | | | | | |  |  | |  | |
| * Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %) | | |  | | |  |  | |  | |
| * Madla pro obsluhu u obou čel lehátka | | |  | | |  |  | |  | |
| * Nárazové disky v rozích lehátka | | |  | | |  |  | |  | |
| * Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3) | | |  | | |  |  | |  | |
| * Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5)   **Volitelné příslušenství:\***   * Infuzní stojan * Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka * Fixační popruhy * Držák kyslíkové láhve * Nerezové eurolišty * Polička na monitor * Sklopné tlačné madlo   \* bude vždy upřesněno v objednávce  **Další a zvláštní požadavky**  Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: **96 měsíců** | | |  | | |  |  | |  | |
| **Položka č. 2: Transportní lehátko – hydraulický zdvih** | | | | |  | | |  | |
| * Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru min 150 mm, min. 2 kolečka brzditelná | | | | | | | |  | |
| * V případě pouze 2 brzditelných koleček budou brzditelná kolečka v přední části lehátka |  |  | |  |  | | |  | |
| * Aretace koleček pro přímý směr jízdy, případně aretační 5. kolečko | |  | |  |  | | |  | |
| * Ložná plocha o rozměrech 195x65 cm + -10 % | | | | |  | | |  | |
| * Matrace či polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem | | | | | | | | | |
| * Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu | | | | |  | | |  | |
| * Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm | | | | | | | |  | |
| * Nosnost minimálně 200 kg |  |  | |  |  | | |  | |
| * Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice) | | | |  |  | | |  | |
| * Polohovací podhlavník až do +60° (+10 %) | |  | |  |  | | |  | |
| * Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg | | | | |  | | |  | |
| * Madla pro obsluhu u obou čel lehátka | |  | |  |  | | |  | |
| * Nárazové disky v rozích lehátka * Možnost volby barvy konstrukce (minimálně 3) * Možnost volby barvy polstrování (minimálně 5) | |  | |  |  | | |  | |

**Volitelné příslušenství:\***

* Infuzní stojan
* Košík na osobní předměty ve spodní části lehátka
* Fixační popruhy
* Držák kyslíkové láhve
* Nerezové eurolišty
* Polička na monitor
* Sklopné tlačné madlo

\* bude vždy upřesněno v objednávce

**Další a zvláštní požadavky**

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: **96 měsíců**