**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

**k veřejné zakázce s názvem**

**„**Stohová řezačka papíru II.“

**Minimální požadavky na stohovou řezačku papíru**

1. Technologie

* Technologie řezu: **elektromechanický pohon nože**
* Pohon přítlaku: **automaticky elektronicky regulovaný**
* Technologie řízení: **elektronické ovládání zadního dorazu pomocí dotykového panelu**
* **Dotykový ovládací panel** s programátorem

2. Specifikace řezu

* Délka řezu: **475 mm nebo 520 mm**
* Maximální výška řezu: **80 mm**
* Zbytkový řez: **35 mm**
* Maximální hloubka vložení stohu: **475 mm až 520 mm**

3. Konstrukce a bezpečnost

* Celokovová konstrukce zařízení
* Kovový stojan je součástí stroje
* Bezpečnostní systém: **SAFETY CUTTING SYSTEM (SCS)**
* Optický ukazatel místa řezu
* Ukazatel nastavení zadního dorazu na displeji
* Bezpečnostní ochrana pracovního prostoru - **optická závora a LED světelný rám**

4. Servis a podpora

* Reakce na nahlášenou závadu: do **48 hodin**