TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**Vratný automat musí splňovat, obsahovat a umožňovat:**

* Automatický bezobslužný sběr a evidence opakovaně použitelných obalů 24 h denně, 7 dní v týdnu pomocí instalovaného čtecího zařízení s ověřením uživatele
* Automatický skener obalů s kontrolou parametrů sběrného opakovaně použitelného obalu
* Rozlišení validního obalu
* Vložení více opakovaně použitelných obalů v rámci jedné transakce
* Evidenci záloh a poplatků za sběr opakovaně použitelných obalů
* Přímou registraci uživatelů online aplikací zdarma
* Pravidelný servis a údržba automatu, předepsané revize dle platné legislativy v rámci ČR
* Označení automatu štítkem s údaji o provozovateli
* Zákaznická podpora objednateli
* Umístění automatu ve vnitřních nebo venkovních prostorách KZ, a. s.
* certifikace/ES prohlášení o shodě automatu dle platné legislativy

**Opakovaně použitelné obaly musí splňovat, obsahovat a umožňovat:**

* výběr z minimálně 3 typů obalů (komorové, malé, velké) včetně víka
* kompatibilita s automaty provozovatele
* neobsahuje BPA, organickou sloučeninu ze skupiny bisfenolů
* ekologické a opakované používání
* bezpečné mytí v myčce
* odolné vůči chemickým přípravkům (rozpouštědlům, zásadám a kyselinám běžně používaných v gastro provozech)