**Část II. - Nákladní vozidlo typ N2, skříňová nástavba s hydraulickým čelem (1ks) – technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Specifikace podvozku** | **Splňuje**  **ano/ne** |
| 1 | Nákladní automobil kategorie N2 4x2 skříňový se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 sb. |  |
| 2 | Rok výroby min. 2016 |  |
| 3 | Motor vznětový, s min. výkonem 130 KW |  |
| 4 | Převodovka manuální min. 6 stupňová |  |
| 5 | Nejvyšší přípustná hmotnost maximálně 12 000 Kg |  |
| 6 | Barva bílá |  |
| 7 | Splnění emisního limitu min. EURO 6 |  |
| 8 | Plnící normu pro přepravu v režimu ADR - UN 3291 |  |
| 9 | Levostranné řízení |  |
| 10 | Multifunkční palubní počítač |  |
| 11 | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, brzdový asistent |  |
| 12 | Uzávěrka diferenciálu |  |
| 13 | Signalizace couvání |  |
| 14 | Příprava pro autorádio |  |
| 15 | Aretace všech dveří |  |
| 16 | Posilovač řízení |  |
| 17 | Přední mlhové světlomety |  |
| 18 | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním |  |
| 19 | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
| 20 | Automatický spínač světlometů - denní svícení |  |
| 21 | Možnost připojení a zajištění tažné tyče vpředu a vzadu |  |
| 22 | Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| 23 | Čidla opotřebení brzdového obložení |  |
| 24 | Motorová brzda |  |
| 25 | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
| 26 | Vnější podhledové zrcátko |  |
| 27 | Elektrické ovládání oken |  |
| 28 | Klimatizace a topení v kabině řidiče, závislé |  |
| 29 | Povinná výbava vozidla, 2x zakládací klín, hasící přístroj |  |
| 30 | Příprava pro hydraulické zvedací čelo |  |
| 31 | Ocelová kola včetně pneumatik M+S |  |
| 32 | Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
| 33 | ADR tabulka A pevná pro přepravu odpadů |  |
| 34 | Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) |  |
| 35 | Střešní spoiler |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kabina řidiče** | **Splňuje**  **ano/ne** |
| 36 | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 1 kus |  |
| 37 | Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory |  |
| 38 | Airbag řidiče |  |
| 39 | Stínítko vlevo a vpravo |  |
| 40 | Výškově nastavitelný volant |  |
| 41 | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V |  |
| 42 | Odkládací prostor ve dveřích |  |
| 43 | Gumové koberce |  |
| 44 | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
| 45 | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
| 46 | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče |  |
| 47 | Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose |  |
| 48 | Vnitřní osvětlení |  |
| 49 | Digitální tachograf s platným osvědčením a kalibrací |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Skříňová nástavba** | **Splňuje**  **ano/ne** |
| 50 | Průsaku těsná skříň s kovovou konstrukcí |  |
| 51 | Vnitřní plochy skříně snadno omyvatelné a dezinfikovatelné |  |
| 52 | Podlaha skříně v protismykové úpravě, utěsněná proti průsaku kapalin do okolí |  |
| 53 | Zadní dveře křídlové včetně těsnění a aretace na levé i pravé straně skříně |  |
| 54 | Boční dveře na pravé straně skříně včetně aretace |  |
| 55 | Délka min. 5500 mm |  |
| 56 | Šířka min. 2400 mm |  |
| 57 | Výška min. 2200 mm |  |
| 58 | Osvětlení nákladového prostoru |  |
| 59 | Plnící normu pro přepravu v režimu ADR - UN 3291 |  |
| 60 | Nástavba (skříň) zapsána v technickém průkazu dle platných předpisů |  |
| 61 | Poziční osvětlení skříně |  |
| 62 | Minimálně 6 kotevních ok pro fixaci nákladu zapuštěných v podlaze (zakrytované) |  |
| 63 | Hydraulické zvedací čelo o nosnosti minimálně 1000 Kg včetně technického osvědčení samostatného technického celku a zapsané v technickém průkazu |  |
| 64 | Hydraulické zvedací čelo vybaveno varovnými blikači a reflexními tabulemi |  |
| 65 | Zpevnění vnitřních stěn nákladového prostoru včetně úchytů pro rozpěrné tyče |  |
| 66 | Minimálně 2 kusy rozpěrných tyčí pro zajištění nákladu |  |