|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Specifikace podvozku** | **Splňuje**  **ano/ne** |
| 1 | Nákladní automobil kategorie N1 skříňový se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 sb. |  |
| 2 | Rok výroby min. 2016 |  |
| 3 | Motor vznětový, s min. výkonem 74 KW |  |
| 4 | Převodovka manuální min. 5 stupňová |  |
| 5 | Nejvyšší přípustná hmotnost maximálně 3500 Kg |  |
| 6 | Barva bílá |  |
| 7 | Splnění emisního limitu min. EURO 6 |  |
| 8 | Posilovač řízení |  |
| 9 | Levostranné řízení |  |
| 10 | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, brzdový asistent |  |
| 11 | Přední mlhové světlomety |  |
| 12 | Signalizace couvání |  |
| 13 | Příprava pro autorádio |  |
| 14 | Závislý příhřev motoru |  |
| 15 | Aretace všech dveří |  |
| 16 | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
| 17 | Elektrické ovládání oken |  |
| 18 | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním |  |
| 19 | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
| 20 | Automatický spínač světlometů - denní svícení |  |
| 21 | Tažné oko vpředu a vzadu |  |
| 22 | Čidla opotřebení brzdového obložení |  |
| 23 | Klimatizace a topení v kabině řidiče |  |
| 24 | Povinná výbava vozidla |  |
| 25 | Příprava pro hydraulické zvedací čelo |  |
| 26 | Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
| 27 | Ocelová kola – 4 kusy (dle ročního období dodání vozu) |  |
| 28 | Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) |  |
| 29 | Maximální kombinovaná spotřeba dle bodu č. 2 z přílohy č. 2, Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. |  |

**Část I. - Užitkové vozidlo do 3,5t typ N1, skříňová – technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kabina řidiče** | **Splňuje**  **ano/ne** |
| 30 | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 2 kusy – dvojsedadlo |  |
| 31 | Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory |  |
| 32 | Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| 33 | Stínítko vlevo a vpravo |  |
| 34 | Výškově nastavitelný volant |  |
| 35 | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V |  |
| 36 | Odkládací prostor ve dveřích |  |
| 37 | Odkládací přihrádka v palubní desce |  |
| 38 | Gumové koberce |  |
| 39 | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
| 40 | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
| 41 | Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose |  |
| 42 | Vnitřní osvětlení |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Skříňová nástavba** | **Splňuje**  **ano/ne** |
| 43 | Prachotěsná skříň s kovovou konstrukcí |  |
| 44 | Vnitřní plochy skříně snadno omyvatelné a dezinfikovatelné |  |
| 45 | Podlaha skříně v protismykové úpravě |  |
| 46 | Poziční osvětlení skříně |  |
| 47 | Boční dveře na pravé straně skříně včetně aretace |  |
| 48 | Délka min. 4100 mm |  |
| 49 | Šířka min. 2100 mm |  |
| 51 | Výška min. 1800 mm |  |
| 52 | Osvětlení nákladového prostoru |  |
| 53 | Nástavba (skříň) zapsána v technickém průkazu dle platných předpisů |  |
| 54 | Zadní dveře nahrazeny hydraulickým zvedacím čelem a vrchní klapkou |  |
| 55 | Hydraulické zvedací čelo o nosnosti minimálně 750 Kg včetně technického osvědčení samostatného technického celku a zapsané v technickém průkazu |  |
| 56 | Hydraulické zvedací čelo vybaveno gumovým těsněním a varovnými blikači |  |
| 57 | Zpevnění vnitřních stěn nákladového prostoru včetně úchytů pro rozpěrné tyče |  |
| 58 | Minimálně 2 kusy rozpěrných tyčí pro zajištění nákladu |  |