**Příloha č. 3 Technická specifikace**

„Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s.2022“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Lednice malá s mrazákem

* Volně stojící,
* Jednodveřová, zaměnitelné otevírání dvířek,
* Mrazák umístěn nahoře,
* Nastavitelné police v lednici z tvrzeného skla nebo skla, průhledná zásuvka na potraviny, přihrádky ve dveřích,
* Energetická třída min. F,
* Hlučnost maximálně 41 dB,
* Čistý objem chladničky min. 95 l, čistý objem mrazáku min. 12 l,
* Rozměry (š x v x h) – 50 – 60 cm x 80 – 85 cm x 53 – 64 cm.

Lednice velká s mrazákem

* Volně stojící,
* Jednodveřová, zaměnitelné otevírání dvířek,
* Výškově stavitelná rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlah,
* Nastavitelné police v lednici z tvrzeného skla nebo skla, průhledná zásuvka na potraviny, přihrádky ve dveřích,
* Energetická třída min. F,
* Hlučnost maximálně 43 dB,
* Čistý objem chladničky min. 160 l, čistý objem mrazáku min. 17 l,
* Rozměry (š x v x h) – 53 – 60 cm x 115 – 140 cm x 53 – 64 cm,
* Umístění mrazáku nahoře.

Lednice malá bez mrazáku

* Volně stojící,
* Monoklimatická, zaměnitelné otevírání dvířek,
* Nastavitelné police v lednici z tvrzeného skla nebo skla, průhledná zásuvka na potraviny, přihrádky ve dveřích
* Energetická třída min. F,
* Hlučnost maximálně 43 dB,
* Čistý objem chladničky min. 120 l,
* Rozměry (š x v x h) – 50 – 60 cm x 80 – 85 cm x 53 – 64 cm.

Lednice střední bez mrazáku

* Volně stojící,
* Monoklimatická, zaměnitelné otevírání dvířek,
* Minimálně 4 nastavitelné police v lednici z tvrzeného skla nebo skla, průhledná zásuvka na potraviny, přihrádky ve dveřích,
* Energetická třída min. F,
* Hlučnost maximálně 43 dB,
* Čistý objem chladničky min. 210 l,
* Rozměry (š x v x h) – 53 – 60 cm x 120 – 155 cm x 53 – 64 cm,

Lednice velká bez mrazáku

* Volně stojící,
* Monoklimatická, zaměnitelné otevírání dvířek,
* Minimálně 5 nastavitelných polic v lednici z tvrzeného skla nebo skla, průhledná zásuvka na potraviny, přihrádky ve dveřích,
* Energetická třída min. F,
* Hlučnost maximálně 40 dB,
* Čistý objem chladničky min. 290 l,
* Rozměry (š x v x h) – 53 – 60 cm x 150 – 190 cm x 53 – 64 cm,

Televizor malý

* LED televizor,
* Úhlopříčka 24 palců,
* Energetická třída min. F,
* Min. DVB-T2, DVB-C,
* Rozlišení min. 1366 x 768,
* 2x USB port, minimálně 2x HDMI, Wi-Fi,
* Podpora kodeku H.265 HEVC,
* České menu,
* Dálkové ovládání součástí balení,
* Rozteč otvorů pro připevnění VESA standard.

Televizor střední

* LED televizor,
* Úhlopříčka 32 palců,
* Energetická třída min. F,
* Min. DVB-T2, DVB-C,
* Rozlišení min. 1366 x 768,
* USB port, minimálně 2x HDMI vstupy,
* Podpora kodeku H.265 HEVC,
* České menu,
* Dálkové ovládání součástí balení,
* Rozteč otvorů pro připevnění VESA standard.

Televizor velký

* LED televizor
* Úhlopříčka 40 - 43 palců,
* Energetická třída min. F,
* Min. DVB-T2, DVB-C,
* Rozlišení min. 1920 x 1080,
* USB port, minimálně 2x HDMI vstupy,
* Podpora kodeku H.265 HEVC,
* České menu,
* Dálkové ovládání součástí balení,
* Rozteč otvorů pro připevnění VESA standard.

Držák na televizi

* Kompatibilní s nabízenou televizí s úhlopříčkou 24, 32 a 40 - 43 palců,
* Otáčení do stran minimálně v rozmezí + 30 stupňů až – 30 stupňů,
* Náklon minimálně v rozmezí +5 stupňů až – 15 stupňů,
* Montážní materiál součástí balení,
* VESA 75x75 mm - 200x200 mm.

Ventilátor stolní

* Hlučnost maximálně 61 dB,
* Minimálně 3 varianty rychlosti,
* Možnost nastavení úhlu náklonu a oscilace ventilátoru,
* Průměr lopatky ventilátoru min. 30 cm,
* Přední a zadní kovová ochranná mřížka,
* Ochrana proti přehřátí.

Ventilátor stojací (stojanový)

* Hlučnost maximálně 67 dB,
* Minimálně 3 varianty rychlosti,
* Minimální výška ventilátoru 90 cm,
* Možnost nastavení výšky ventilátoru v rozpětí minimálně 15 cm,
* Možnost nastavení úhlu náklonu ventilátoru,
* Průměr lopatky ventilátoru min. 40 cm,
* Přední a zadní kovová ochranná mřížka,
* Stabilní křížová základna,
* Ochrana proti přehřátí.

Teplovzdušný konvektor

* Plynule regulovatelný termostat,
* Minimálně 3 úrovně topného výkonu,
* Přenosný,
* Nejvyšší výkon topného výkonu min. 2000 W,
* Světelná kontrolka zapnutí topných těles,
* Ochrana proti přehřátí.

Mikrovlnná trouba

* Volně stojící,
* Minimální objem trouby – 17 l,
* Hlučnost maximálně 60 dB,
* Výkon minimálně 700 W,
* Minimálně 5 úrovní výkonu,
* Průměr talíře min. 24,5 cm,
* Rozměry (š x h x v) – max. 50 cm x max. 40 cm x max. 32 cm

Rychlovarná konvice

* Nerezové provedení,
* Objem minimálně 1,7 l,
* Skrytá topná spirála,
* Trojnásobné jištění – ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, automatické vypnutí při sejmutí z podstavce, automatické vypnutí po dosažení bodu varu,
* Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin,
* Uskladnění síťového napájecího kabelu v podstavci,
* Vodoznak (průhledné zvnějšku),
* Tlačítko na otevírání víčka na rukojeti,
* Výkon min. 2000 W.

Stolní LED lampa

* Výška max. 80 cm,
* Napájení pomocí napájecího kabelu,
* Stolní lampička s vyměnitelným LED světelným zdrojem s paticí E27,
* Teplota světla – min. 3000 K,
* Ohebné rameno do všech směrů,
* Stabilní základna,
* Světelný tok min. 270 lm, max. 700 lm.
* Součástí dodávky musí být odpovídající žárovka min. 6W,

Stolní LED lampa stmívatelná

* Výška min. 35 cm, max. 60 cm,
* Napájení pomocí napájecího kabelu,
* Stolní lampička s LED světelným zdrojem,
* Teplota světla – min. 3000 K,
* Stmívatelná - plynulá regulace jasu,
* Otočná základna, výklopné a ohebné rameno,
* Světelný tok min. 400 lm, max. 700 lm.
* Součástí dodávky musí být odpovídající žárovka.

Skartovačka malá

* Hlučnost maximálně 75 dB,
* Minimální objem odpadní nádoby 7 l,
* Zpětný chod,
* Funkce Start – stop,
* Tepelná pojistka proti přehřátí,
* Minimálně 5 listů najednou,
* Šířka vstupního otvoru minimálně 220 mm,
* Stupeň utajení DIN min. P-2,
* Rychlost min. 2 m/min.

Skartovačka velká

* Hlučnost maximálně 75 dB,
* Minimálně objem odpadní nádoby 22 l,
* Zpětný chod,
* Funkce Start – stop,
* Tepelná pojistka proti přehřátí,
* Minimálně 10 listů najednou,
* Skartuje sponky a svorky,
* Šířka vstupního otvoru minimálně 220 mm,
* Stupeň utajení DIN min. P-3,
* Rychlost min. 2 m/min.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….