|  |  |
| --- | --- |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Automobil kategorie M1 plnící požadavky zákona 56/2001 sb. | ANO/NE |
| Rok výroby min. 2021, nájezd maximálně 500 Km | ANO/NE |
| Motor s min. objemem 1450 cm3 s přeplňováním a s minimálním výkonem 70 KW | ANO/NE |
| Převodovka manuální min. 6-ti stupňová | ANO/NE |
| Pohon předních kol | ANO/NE |
| Celková hmotnost maximálně do 3500 kg | ANO/NE |
| Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne vozidlo bílé vozidlo) | Konkrétní údaj: |
| Splnění emisního limitu min. EURO 6 | ANO/NE |
| Prosklená karoserie v prostoru pro cestující | ANO/NE |
| Minimální počet míst k sezení pro cestující včetně řidiče - 5 | ANO/NE |
| Boční posuvné dveře na pravé straně vozidla – prosklené | ANO/NE |
| Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby | ANO/NE |
| Multifunkční palubní počítač | ANO/NE |
| Klimatizace a topení | ANO/NE |
| Airbag řidiče a spolujezdce | ANO/NE |
| Stínítko vlevo a vpravo | ANO/NE |
| Výškově nastavitelný volant | ANO/NE |
| Zásuvka v kabině řidiče – 12 V | ANO/NE |
| Odkládací prostor ve dveřích | ANO/NE |
| Odkládací přihrádka v palubní desce | ANO/NE |
| Gumové koberce | ANO/NE |
| Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná | ANO/NE |
| Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče | ANO/NE |
| Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose | ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení | ANO/NE |
| Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, elektronický stabilizační systém, čidla opotřebení brzdového obložení | ANO/NE |
| Posilovač řízení | ANO/NE |
| Levostranné řízení | ANO/NE |
| Signalizace couvání, senzory informující řidiče | ANO/NE |
| Zásuvka v nákladovém prostoru 12V | ANO/NE |
| Přední mlhové světlomety | ANO/NE |
| Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním | ANO/NE |
| Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus | ANO/NE |
| Automatický spínač světlometů - denní svícení | ANO/NE |
| Tažné oko vpředu a vzadu | ANO/NE |
| Zadní dveře křídlové a prosklené | ANO/NE |
| Aretace všech dveří | ANO/NE |
| Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | ANO/NE |
| Elektrické ovládání oken vpředu | ANO/NE |
| Povinná výbava vozidla + tažné lano s karabinou, hasící přístroj | ANO/NE |
| Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy (dle ročního období dodání vozu) | ANO/NE |
| Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu | ANO/NE |
| Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) | ANO/NE |
| Vozidla musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a dále platné normy dle ČSN, ISO ČSN.   * typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, * vozidlo musí splňovat veškeré požadavky nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, * vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ustanovení § 32 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění | ANO/NE |
| Objem zavazadlového prostoru min. 450 l | ANO/NE |
| Pokud budou vozidla dodány obuté do letních pneumatik, bude součástí dodávky sada zimních pneumatik, které svojí kvalitou a cenovou kategorií odpovídají obutí z prvovýroby | ANO / NE |