**Část 3: Centrifugy pro Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Seznam požadovaných položek:

* 2 ks Centrifuga nechlazená

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Centrifuga nechlazená**

* Centrifuga nechlazená s výkyvným rotorem pro separaci vzorků (krev, moč)
* Výkyvný rotor umožňující centrifugaci s relativní centrifugační silou centrifugy (RCF = relative centrifugal force) alespoň 4000x g
* Kapacita minimálně 48 pozic pro zkumavky – 15 ml, průměr 16 mm, výška 11 cm + níže uvedené typy zkumavek
* Maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) alespoň 15 000x g
* Seznam používaných zkumavek:
  + 363047 Vacutainer zkumavka, modrá, Na citrát, 1,8 ml, plast, Koagulace, nesrážlivá krev, výrobce BD
  + 363048 Vacutainer zkumavka, modrá, Na citrát, 2,7 ml, plast, Koagulace, nesrážlivá krev, výrobce BD
  + 367714 Vacutainer zkumavka, modrá, Na citrát, 4,5 ml, sklo, Koagulace, nesrážlivá krev, výrobce BD
  + 367836 Vacutainer zkumavka, fialová, K3EDTA, 2 ml, plast, KO + DIF, nesrážlivá krev, výrobce BD
  + 364938 Vacutainer zkumavka, žlutá, moč, 10 ml, plast, výrobce BD
  + 367896 Vacutainer zkumavka, červená, sérum, 10 ml, plast, výrobce BD
  + 367953 Vacutainer zkumavka, zlatá, sérum, + gel, 8.5 ml, plast, výrobce BD
  + 367955 Vacutainer zkumavka, zlatá, sérum, + gel, 5 ml, plast, s gelem, vyšetření ze séra, výrobce BD