**Technická specifikace**

**ČÁST 4**

**Motorová dlaha loketního kloubu**

**1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní informace** | |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| **Parametr / požadavek** | **Splňuje**  **ANO/NE** | **Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou)** | **Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:** | | | |
| fyziologický pohyb – plně synchronizované motory a individuální nastavení |  |  |  |
| monitoring průběhu rehabilitace s možností ukládání dat pacienta |  |  |  |
| monitoring průběhu rehabilitace - individuální léčebná data se ukládají na čipovou kartu pacienta |  |  |  |
| jednoduchý displej s obrázky |  |  |  |
| snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci |  |  |  |
| dálkové ovládání s čipovou kartou pacienta |  |  |  |
| snadná údržba, manipulace a transport |  |  |  |
| **Speciální programy:** | | | |
| zahřívací program |  |  |  |
| oscilace – četnější opakování mezních 10° |  |  |  |
| protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu |  |  |  |
| zpětný chod – bezpečnostní prvek |  |  |  |
| plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min |  |  |  |
| doba trvání terapie |  |  |  |
| oddělené pauzy v krajních polohách |  |  |  |
| asynchronní chod motorů |  |  |  |
| izolované pohybu |  |  |  |
| **Rozsahy pohybu:** | | | |
| extenze / flexe -5° - 0° - 140° |  |  |  |
| pronace / supinace 90° - 0° - 90° |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 Výzvy.

Předmět plnění musí splňovat standardy zadavatele „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“v plném rozsahu dle přílohy č. 9 Výzvy a současně zveřejněné na: <https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/>.

Předmět plnění musí dále splňovat bezpečnostní standard zadavatele v plném rozsahu dle přílohy č. 10 Výzvy.

**Poznámka:**

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

**Vysvětlivka:**

Dodavatel uvede:

* základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje
* zda přístroj požadavek splňuje
* číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat
* kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)