**Technická specifikace**

**ČÁST 2**

**Motorová dlaha kolenního kloubu s rozšířením o pohyb hlezna**

**2 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní informace** | |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| **Parametr / požadavek** | **Splňuje**  **ANO/NE** | **Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou)** | **Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:** | | | |
| Jednoduché ovládání na panelu – Extenze, flexe, rychlost, čas |  |  |  |
| Plynulé nastavení rychlosti a rozsahu pohybu |  |  |  |
| Rychlost: 40°- 380° za minutu |  |  |  |
| Anatomický tvar s možnostmi nastavení pro každého včetně pacientů dětských. |  |  |  |
| Vypodložení z materiálu vhodného pro dezinfekci |  |  |  |
| Postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot |  |  |  |
| Manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta |  |  |  |
| Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení |  |  |  |
| Možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy |  |  |  |
| Zastavení přístroje a následnému pohybu zpět při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem |  |  |  |
| Alespoň 12 přednastavených programů cvičení s rychlým startem |  |  |  |
| Možnost nahrávaní vlastních programů terapie možnost nahrání min. 40 programů |  |  |  |
| Dálkový ovladač s dotykovým displejem |  |  |  |
| Hlezenní modul pro cvičení kotníku |  |  |  |
| Speciální polohovatelný stolek s kolečky |  |  |  |
| Hmotnost: 14 kg |  |  |  |
| Délka končetin: femur 35 – 55 cm, tibie 23 – 55 cm |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 Výzvy.

Předmět plnění musí splňovat standardy zadavatele „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“v plném rozsahu dle přílohy č. 9 Výzvy a současně zveřejněné na: <https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/>.

Předmět plnění musí dále splňovat bezpečnostní standard zadavatele v plném rozsahu dle přílohy č. 10 Výzvy.

**Poznámka:**

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

**Vysvětlivka:**

Dodavatel uvede:

* základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje
* zda přístroj požadavek splňuje
* číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat
* kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)