**Technická specifikace N1 - velká**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Specifikace podvozku – velká dodávka** | **ANO/NE** |
|  | Automobil kategorie N1, vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a platné normy, typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (EU) |  |
|  | Dodávkový typ  |  |
|  | Rok výroby vozidla – **2025** |  |
|  | Motor vznětový, min. objem 1900 cm3 s přeplňováním a s minimálním výkonem 90 KW |  |
|  | Převodovka min. 6 stupňová |  |
|  | Pohon předních kol |  |
|  | Celková hmotnost do 3500 kg |  |
|  | Celkový nájezd vozidla maximálně 2000 km |  |
|  | Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | Konkrétníúdaj: |
|  | Splnění emisního limitu min. EURO 6 |  |
|  | Plná vnitřní příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem |  |
|  | Minimální užitečná nosnost 1200 Kg |  |
|  | Minimální objem nákladového prostoru 10 m3 |  |
|  | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, elektronický stabilizační systém, signalizace opotřebení brzdového obložení |  |
|  | Posilovač řízení  |  |
|  | Levostranné řízení |  |
|  | Multifunkční palubní počítač  |  |
|  | Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
|  | Signalizace couvání |  |
|  | Pravé posuvné boční dveře v nákladovém prostoru |  |
|  | Zadní křídlové dveře |  |
|  | Aretace všech dveří |  |
|  | Přední mlhové světlomety  |  |
|  | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním  |  |
|  | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
|  | Automatický spínač světlometů - denní svícení |  |
|  | Tažné oko vpředu a vzadu |  |
|  | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
|  | Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče |  |
|  | Klimatizace a topení v kabině řidiče |  |
|  | Povinná výbava vozidla |  |
|  | Omyvatelná dezinfikovatelná krytina podlahy v nákladovém prostoru |  |
|  | Kotevní úchyty v podlaze nákladového prostoru |  |
|  | Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
|  | Vozidlo bude dodáno na kolech dle aktuálního ročního období, součástí dodávky bude zkompletovaná sada kol z disků a letních pneumatik dodávaných s vozidlem z prvovýroby a zkompletovaná sada kol z disků a zimních pneumatik odpovídající svou kvalitou a cenovou kategorií kolům dodávaných z prvovýroby |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kabina řidiče** | **ANO/NE** |
|  | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 2 kusy – dvojsedadlo  |  |
|  | Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby  |  |
|  | Airbag řidiče a spolujezdce  |  |
|  | Stínítko vlevo a vpravo |  |
|  | Výškově nastavitelný volant |  |
|  | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V, USB |  |
|  | Odkládací prostor ve dveřích  |  |
|  | Odkládací přihrádka v palubní desce  |  |
|  | Gumové koberce |  |
|  | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
|  | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
|  | Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose |  |

Zpracoval:

Kontrolu provedl:

Odsouhlasil: