|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Specifikace podvozku** | **ANO/NE** |
|  | Automobil kategorie N2, vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a platné normy, typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (EU) |  |
|  | Skříňová nástavba s hydraulickým čelem |  |
|  | Rok výroby vozidla – **2025** |  |
|  | Motor vznětový, s min. výkonem 120 KW |  |
|  | Převodovka manuální min. 5 stupňová |  |
|  | Nejvyšší přípustná hmotnost maximálně 7500 kg |  |
|  | Minimální užitečná nosnost včetně skříňové nástavby 2000 kg |  |
|  | Celkový nájezd vozidla maximálně 2000 km |  |
|  | Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | Konkrétní údaj: |
|  | Splnění emisního limitu min. EURO 6 |  |
|  | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, elektronický stabilizační systém, signalizace opotřebení brzdového obložení |  |
|  | Posilovač řízení |  |
|  | Levostranné řízení |  |
|  | Multifunkční palubní počítač |  |
|  | Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
|  | Zvuková signalizace couvání |  |
|  | Aretace všech dveří |  |
|  | Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) |  |
|  | Přední mlhové světlomety |  |
|  | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním |  |
|  | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
|  | Automatický spínač světlometů - denní svícení |  |
|  | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
|  | Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče |  |
|  | Klimatizace a topení v kabině řidiče |  |
|  | Povinná výbava vozidla, 2x zakládací klín, hasicí přístroj |  |
|  | Příprava pro hydraulické zvedací čelo |  |
|  | Příhřev motoru |  |
|  | Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
|  | Vozidlo bude dodáno na kolech dle aktuálního ročního období, součástí dodávky bude zkompletovaná sada kol z disků a letních pneumatik dodávaných s vozidlem z prvovýroby a zkompletovaná sada kol z disků a zimních pneumatik odpovídající svou kvalitou a cenovou kategorií kolům dodávaných z prvovýroby |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kabina řidiče** | **ANO/NE** |
|  | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 2 kusy – dvojsedadlo |  |
|  | Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB  a reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1. stupni výroby |  |
|  | Airbag řidiče a spolujezdce |  |
|  | Stínítko vlevo a vpravo |  |
|  | Výškově nastavitelný volant |  |
|  | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V, USB |  |
|  | Odkládací prostor ve dveřích |  |
|  | Gumové koberce |  |
|  | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
|  | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
|  | Odpružené sedadlo řidiče |  |
|  | Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose |  |
|  | Digitální tachograf min. druhé generace s platným osvědčením a kalibrací |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Skříňová nástavba** | **ANO/NE** |
|  | Prachotěsná skříň s kovovou konstrukcí |  |
|  | Vnitřní plochy skříně snadno omyvatelné a dezinfikovatelné |  |
|  | Podlaha skříně v protismykové úpravě |  |
|  | Zadní část skříně uzavíratelná hydraulickým čelem a doplněná vrchní klapkou |  |
|  | Boční dveře na pravé straně skříně včetně aretace |  |
|  | Délka ložné plochy min. 4500 mm |  |
|  | Šířka ložné plochy min. 2270 mm |  |
|  | Výška ložného prostoru min. 2000 mm |  |
|  | Osvětlení nákladového prostoru |  |
|  | Skříňová nástavba včetně vydaného prohlášení o shodě dokončeného vozidla (COC list) pro zápis do technického průkazu. |  |
|  | Poziční osvětlení skříně |  |
|  | Dvoj-dotykové ovládání, nášlapné ovládání zabudované v plošině hydraulického čela a přídavný plnohodnotný ruční ovladač |  |
|  | Hydraulické zvedací čelo o nosnosti minimálně 750 Kg včetně technického osvědčení samostatného technického celku s možností zapsání do technického průkazu |  |
|  | Hydraulické zvedací čelo vybaveno varovnými blikači a reflexními tabulemi, zajišťovací výklopnou lištou proti sklouznutí nákladu (paletová zarážka) |  |
|  | Zpevnění vnitřních stěn nákladového prostoru včetně úchytů pro rozpěrné tyče ve výšce 1100 mm od podlahy |  |
|  | Minimálně 2 kusy rozpěrných tyčí pro zajištění nákladu |  |

Zpracoval:

Kontrolu provedl:

Odsouhlasil: