**Technická specifikace**

**Kompletní výměna elektroinstalace, výměna kabinových a šachetních dveří pohonu, výměna trakčního kola pro výtahy 26-29**

**1. Opotřebená elektroinstalace, pohon kabinových dveří, kabinové a šachetní dveře pro výtah č. 26, typ TOV 1600 kg, 3/3, na oddělení dětských operačních sálů D2 v areálu Masarykovy nemocnice:**

Kompletní výměna elektroinstalace obsahující přepojení elektro na stávající systém a nastavení řídící jednotky

Demontáž a montáž šachetních dveří, včetně stavebních úprav a celkového seřízení všech dveří

Demontáž a montáž křídel kabinových dveří s celkovou úpravou kabiny, vyspravením lišt a vyčištěním

Příprava zakázky včetně provedení odborné zkoušky ČSN 27 4007

Přesun hmot a doprava

**2. Opotřebená elektroinstalace pro výtah č. 27, typ TOV 1600 kg, 3/3, na oddělení dětských operačních sálů D2 v areálu Masarykovy nemocnice:**

Kompletní výměna elektroinstalace obsahující přepojení elektro na stávající systém a nastavení řídící jednotky

Přesun hmot a doprava

**3. Opotřebená elektroinstalace a výměna trakčního kola pro výtah č. 28, typ TOV 1000 kg, 8/8, v budově ředitelství v areálu Masarykovy nemocnice:**

Kompletní výměna elektroinstalace obsahující přepojení elektro na stávající systém a nastavení řídící jednotky

Vyvěšení kabiny a protiváhy a její zajištění

Demontáž a montáž trakčního, včetně přisování trakčního kola

Přesun hmot a doprava

**4. Opotřebená elektroinstalace pro výtah č. 29, typ TOV 630 kg, 3/3, v budově ředitelství v areálu Masarykovy nemocnice:**

Kompletní výměna elektroinstalace obsahující přepojení elektro na stávající systém a nastavení řídící jednotky

Přesun hmot a doprava