**Technická specifikace**

**Kompletní výměna výtahových strojů (kladky, trakční kola, nosná lana, rošty)**

**1.Pro výtah č.41, typ LT 500 kg, na oddělení ONKOLOGIE, areál Podhájí:**

Demontáž stávajícího a montáž nového výtahového stroje SASSI typ NT 550, včetně odkláněcí kladky, trakčního kola a odpruženého roštu, 4x lano 35 m s průměrem 12mm, 16ks lanových svorek, 8ks očnic

Stavební úpravy související s montáží

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Dokumentace

Práce a doprava

**2.Pro výtah č.42, typ LT 500 kg, na oddělení ONKOLOGIE, areál Podhájí:**

Demontáž stávajícího a montáž nového výtahového stroje SASSI typ NT 550, včetně odkláněcí kladky, trakčního kola a odpruženého roštu, 4x lano 45 m s průměrem 12 mm, 16ks lanových svorek, 8ks očnic

Stavební úpravy související s montáží

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Dokumentace

Práce a doprava

**3.Pro výtah č.47, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Demontáž stávajícího a montáž nového výtahového stroje SASSI typ NT 550, včetně odkláněcí kladky, trakčního kola a odpruženého roštu, 4x lano 45 m s průměrem 12 mm, 16ks lanových svorek, 8ks očnic

Stavební úpravy související s montáží

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Dokumentace

Práce a doprava

**4.Pro výtah č.48, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Demontáž stávajícího a montáž nového výtahového stroje SASSI typ NT 550, odkláněcí litinové kladky s průměrem 550 mm pro 4ks lan včetně 1ks čepu a 2 ks pouzder, 12ks trakčních kol 650 mm, 4x lano 33 m s průměrem 12 mm, 12ks lanových svorek, 8ks očnic

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

**5.Pro výtah č. 45 , typ TLV 500 kg, v budově O - protetika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**6.Pro výtah č. 73, typ TONV 500 kg, v budově O - protetika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**7.Pro výtah č.49, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

¨

**8.Pro výtah č.50, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**9. Pro výtah č.50, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**10.Pro výtah č.53, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**11.Pro výtah č.54, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**12.Pro výtah č.55, typ TLV 500 kg, v budově G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

**13.Pro výtah č.69, typ OV 1000 kg, v budově D2 – dětská klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:**

Demontáž a montáž odkláněcí litinové yř drážkové kladky s průměrem 750 mm včetně 1ks čepu a 2ks pouzder, 4x lano 35 m s průměrem 16 mm, 12ks lanových svorek, 8ks očnic

Stavební úpravy související s montáží

Dokumentace

Práce a doprava

Výměna zastaralého nedostupného systému BETA-CONTROL, pro který již neexistuje kompatibilní náhrada, za nový rozvaděč.