**Koagulometry pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Popis:

Koagulometry pro monitoraci hladiny heparinu pro Kardiochirurgické oddělení a Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

* 3 ks Koagulometr pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
* 2 ks Koagulometr pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
* 1 ks Koagulometr pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* Přístroj pro vyšetřování srážlivosti krve detekující finální fibrinovou sraženinu
* Automatický koagulační analyzátor vhodný pro rutinní koagulační testy
* Analyzátor vhodný pro použití na jednotce intenzivní péče a operačním sále
* Analyzátor vhodný pro statimové vyšetření
* Koagulometr musí umožňovat měření ACT vysokých, středních i nízkých dávek heparinu, PT/INR, aPTT, PT/INR i aPTT z citrátové krve
* Měření z plné krve – kapilární, venózní
* Automatické ukládání výsledků měření do paměti přístroje
* Paměť minimálně pro 10 pacientských testů
* Paměť minimálně pro 10 kvalitativních testů
* Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………………… dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis