**Rollboardy s jednorázovými ochrannými foliemi**

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci *Možnost*, zadavatel požaduje, aby nabízený přístroj požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci bylo možné využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Rollboard včetně jednorázové ochranné fólie**

* Podložka pro přesun imobilního pacienta;
* Rozměr minimálně 180 x 50 cm;
* Skládací provedení podložky;
* Ložná plocha vyplněna lehkou pěnou;
* Potah z pevného a nehořlavého materiálu;
* Možnost použití i na rentgenovém pracovišti;
* Madla nebo úchyty v hlavové a nožní části pacienta pro snadný přesun pacienta;
* Možnost použití s potahem nebo jednorázovou ochrannou folií;
* Nosnost minimálně 180 kg;
* Uživatelsky snadno čistitelný;
* Možnost povrchové dezinfekce prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha

Příslušenství:

* Jednorázové ochranné fólie

Vázaný spotřební materiál:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Předpokládaný počet kusů za rok** |
| Jednorázová ochranná fólie | 700 |

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3b Technická specifikace.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….