**Technická specifikace**

**REHABILITACE – Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou**

**1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní informace** | |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| **Parametr / požadavek** | | **Splňuje**  **ANO/NE** | **Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou)** | **Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komponenty nebo kusy přístroje/rozdělení specifikace:** | | | | |
| Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou | |  |  |  |
| Princip rázové vlny – elektroakustický, elektromagnetický nebo piezo-elektrický | |  |  |  |
| Barevný dotykový displej | |  |  |  |
| Velikost ohniskové vzdálenosti min. 5 × 5 × 30 mm | |  |  |  |
| Minimálně 18 přednastavených programů | |  |  |  |
| Uživatelem definované protokoly | |  |  |  |
| Minimální rozsah energie 0,01 - 0,65 mJ/mm2 | |  |  |  |
| Režim - sekvence a single | |  |  |  |
| Zabudovaná terapeutická encyklopedie s anatomickým průvodcem | |  |  |  |
| Parametry terapie nastavitelné z displeje aplikátoru: intenzita, frekvence, počet rázů | |  |  |  |
| Numerické znázornění vybraných parametrů a jejich ovládání | |  |  |  |
| Váha jednotky maximálně 30 kg | |  |  |  |
| Přístroj dodaný včetně pojízdného stolku | |  |  |  |
| Aplikátor | garance min. 3 000 000 |  |  |  |
| ergonomický aplikátor s  absorbčním povrchem |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

**Poznámka:**

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

**Vysvětlivka:**

Dodavatel uvede:

* základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje
* zda přístroj požadavek splňuje
* číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat
* kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici