**Toaletní křeslo – nepojízdné, toaletní a sprchové křeslo**

Popis:

Dodávky toaletních a sprchových křesel pro Krajskou zdravotní, a.s.

**TOALETNÍ KŘESLO – NEPOJÍZDNÉ**

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* stabilní pevná konstrukce, ze zdrav. nezávadného omyvatelného materiálu, dezinfikovatelného přípravky běžně používanými ve zdravotnických provozech
* odklopné a odnímatelné měkčené polstrované a omyvatelné sedadlo s otvorem uprostřed
* odnímatelný polstrovaný krycí sedák
* polstrovaná zádová opěra
* minimální nosnost 120 kg
* nastavitelná výška sedu
* toaletní nádoba s víkem
* jednoduchá údržba a snadná obsluha

**TOALETNÍ A SPRCHOVÉ KŘESLO – POJÍZDNÉ**

* stabilní pevná konstrukce, sedák i opěrka ze zdrav. nezávadného omyvatelného materiálu, dezinfikovatelného přípravky běžně používanými ve zdravotnických provozech
* po odejmutí toaletní nádoby lze najet přímo nad WC
* šířka sedu min. 42 cm
* nosnost min. 130 kg
* madlo pro doprovod
* podnožky odklopné, odnímatelné
* opěrka zad odnímatelná
* odklopné područky na obou stranách
* kolečka pro snadnou manipulaci, minimálně 2 kolečka brzditelná
* možnost objednání křesla včetně toaletní nádoby s víkem

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….