**Zařízení pro podporu spontánního porodu**

**Popis:**

Transportovatelná konstrukce s příslušenstvím pro podporu samovolného porodu umožňující rodičkám nejrůznější relaxační samopolohování a cviky v průběhu doby předporodní pro gynekologické a porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

**Seznam požadovaných položek**:

* 3 ks Zařízení pro podporu spontánního porodu

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní informace** | |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |
| CPV kód: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace přístroje Základní požadavky** | **Splňuje**  **ANO/NE** | **Reálná nabízená hodnota\*** | **Kde je uvedeno v nabídce\*\*** |
| Systém pro relaxaci rodičky v čase mezi porodními kontrakcemi přímo na porodním pokoji napomáhající k uvolnění pánevního a břišního svalstva |  |  |  |
| Mobilní porodní systém vybaven kolečky pro snadnou manipulaci |  |  |  |
| Stabilní sedací konstrukce se sedadlem a opěradlem, podlahovou deskou, se závěsnou hrazdou a textilním závěsným popruhem |  |  |  |
| Konstrukce s pojezdovými kolečky pro snadný přesun |  |  |  |
| Nosnost konstrukce minimálně 130 kg |  |  |  |
| Dílce polstrované zdravotnickou koženkou |  |  |  |
| Barva dle přiloženého vzorníku, případně podobná: |  |  |  |
| * Lakování rámu – RAL 9001 |  |  |  |
| * Potahy – F6471003 |  |  |  |
| * Popruhy – FTTA-872 |  |  |  |
| Zařízení musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy |  |  |  |
| Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |
| **Požadované příslušenství k jednotlivým dodávkám ke každému přístroji:** | | | |
| Náhradní textilní závěsný popruh |  |  |  |
| Podložka pod klín s průměrem 50 cm |  |  |  |
| Podložka pod nohy |  |  |  |
| Mobilní porodní židle s podložkou pod klín |  |  |  |
| 1 ks – Porodní balón o průměru 65 cm s pevnou základnou a potahem |  |  |  |
| 1 ks – Porodní balón o průměru 55 cm s pevnou základnou a potahem |  |  |  |
| 1 ks – Pumpa pro balón |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

**\* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou  
 \*\* - dokument a číslo strany**

**Poznámka:**Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

**Vysvětlivka**Dodavatel uvede:

* základní informace pro identifikaci
* zda přístroj požadavek splňuje
* číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat
* kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici
* nejsou-li parametry obsaženy v přiložených dokumentech, potvrdí jejich splnění jiným dokladem, písemnou zprávou nebo čestným prohlášením