**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

**k veřejné zakázce s názvem**

**„**Plotter se skenerem“

**Minimální požadavky na tiskový plotter / multifunkční velkoformátové zařízení**

1. Technologie tisku

* Inkoustová technologie tisku
* Podpora fotografického tisku s využitím **12 pigmentových barev**
* Kapacita inkoustu min. **700 ml** na kazetu
* Vyměnitelná inkoustová tisková hlava
* Automatické zarovnání tiskové hlavy a detekce nefunkčních trysek
* Maximální šířka tisku: **1 118 mm** (44 palců)
* Minimální šířka tisku: **200 mm**
* Možnost doplnění o zásobník pro druhou roli papíru
* Maximální rozlišení tisku: **2400 × 1200 dpi**
* Možnost bezokrajového tisku až do šířky role 44 palců
* Výstup tisku odolný vůči vodě, poškrábání a vyblednutí

2. Hardware a paměť

* Integrovaný pevný disk: min. **500 GB** s podporou šifrování dat
* Standardní paměť: min. **128 GB**, fyzická RAM min. **2 GB**
* Podpora operačního systému **Windows 11**
* Možnost síťového tisku (LAN / Wi-Fi)

3. Specifikace skeneru

* Skener pevně zavěšený na zařízení
* Možnost odpojení skeneru tak, aby tisk zůstal funkční i při poruše skeneru
* Maximální rozlišení skenování: **1200 dpi**
* Plochá dráha papíru pro snazší průchod médií
* Maximální šířka skenování: **914 mm (36")**
* Minimální šířka skenování: **150 mm (6")**
* Maximální šířka skenovaného dokumentu: **965 mm (38")**
* Maximální délka skenovaného dokumentu:
* **8 m** pro formáty JPEG/PDF
* **15,2 m** pro formát TIFF
* Tloušťka dokumentu: **0,07–1,0 mm**

4. Ovládání a paměť skeneru

* Ovládání pomocí dotykového displeje s minimální úhlopříčkou **15"**
* Minimální kapacita SSD disku: **256 GB**
* Minimální paměť RAM: **8 GB**
* Podpora operačního systému **Windows 11**