|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2****b**  **Technická specifikace vozidla: osobní automobil M1 PHEV** | | | | | |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | | | | | |
| Požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | | Nabízené parametry vozidla | |
| Obchodní třída: | Osobní automobil M1 – střední třída | | | ANO / NE | |
| Rok výroby: | 2024 a novější | | | ANO / NE | |
| Typ karoserie: | liftback, kombi | | | ANO / NE | |
| Počet dveří: | min. 4 | | | ANO / NE | |
| Počet míst k sezení: | 5 | | | ANO / NE | |
| Pozice řízení vozidla: | Levostranné řízení | | | ANO / NE | |
| Nájezd v km max.: | 500 | | | ANO / NE | |
| Motor: | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | | | ANO / NE | |
| Exhalační (emisní) norma: | Euro 6e-bis nepřesahující emisní limit CO2 ve výši 50 g/km | | | ANO / NE | |
| Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a platné normy, typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (EU) | | | | ANO / NE | |
| Převodovka: | Automatická | | | ANO / NE | |
| Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | | | | Konkrétní údaj | |
| Záruka výrobce: | min. 3 roky | | | ANO / NE | |
|  | |  |  | |
| Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava | | | Splnění požadované výbavy nabízeného vozidla | |
| Boční a hlavové airbagy vpředu | | | ANO / NE | |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | | | ANO / NE | |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | | | ANO / NE | |
| Vyhřívaná přední sedadla (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | | | ANO / NE | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | | | ANO / NE | |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | | | ANO / NE | |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | | | ANO / NE | |
| Elektronický stabilizační systém | | | ANO / NE | |
| Systém proti zablokování kol | | | ANO / NE | |
| Systém regulace prokluzu kol | | | ANO / NE | |
| Tempomat | | | ANO / NE | |
| Imobilizér | | | ANO / NE | |
| Posilovač řízení | | | ANO / NE | |
| Volant multifunkční, nastavitelný | | | ANO / NE | |
| DAB – rádio originální z prvovýroby, integrované v palubní desce, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB – komunikace, plně v českém jazyce | | | ANO / NE | |
| Handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | | | ANO / NE | |
| Přední mlhové světlomety | | | ANO / NE | |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | ANO / NE | |
| Vyhřívané zadní sklo | | | ANO / NE | |
| Signalizace vzdálenosti při parkování min. akustická, čidla minimálně vzadu | | | ANO / NE | |
| Klimatizace | | | ANO / NE | |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus) | | | ANO / NE | |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | ANO / NE | |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO / NE | |
| Vozidlo bude dodáno na kolech dle aktuálního ročního období, součástí dodávky bude zkompletovaná sada kol z disků z lehkých slitin a letních pneumatik o velikosti min. 16" dodávaných s vozidlem z prvovýroby a zkompletovaná sada kol z disků a zimních pneumatik odpovídající svou kvalitou a cenovou kategorií kolům dodávaných z prvovýroby | | | ANO / NE | |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | | | ANO / NE | | |
| Tónovaná skla (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | | | ANO / NE | | |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. u řidiče) | | | ANO / NE | | |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | | | ANO / NE | | |
| Středová loketní opěrka vpředu | | | ANO / NE | | |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | | | ANO / NE | | |
| Gumové koberce vpředu i vzadu | | | ANO / NE | | |
| Sada pro opravu defektu pneumatiky Souprava pro opravu defektu pneumatiky (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | | | ANO / NE | | |
| Povinná výbava vozidla dle platné legislativy | | | ANO / NE | | |
| Nabíjecí kabel pro připojení do jednofázové (domácí) zásuvky 230V | | | ANO / NE | | |
| WallBox včetně nabíjecího kabelu pro rychlé nabíjení | | | ANO / NE | | |