|  |
| --- |
| **Příloha č. 2****b****Technická specifikace vozidla: osobní automobil M1 PHEV** |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** |
| Požadované technické požadavky (parametry vozidla)  | Nabízené parametry vozidla |
| Obchodní třída: | Osobní automobil M1 – střední třída | ANO / NE |
| Rok výroby: | 2024 a novější | ANO / NE |
| Typ karoserie: | liftback, kombi | ANO / NE |
| Počet dveří: | min. 4 | ANO / NE |
| Počet míst k sezení: | 5 | ANO / NE |
| Pozice řízení vozidla: | Levostranné řízení  | ANO / NE |
| Nájezd v km max.: | 500 | ANO / NE |
| Motor: | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | ANO / NE |
| Exhalační (emisní) norma: | Euro 6e-bis nepřesahující emisní limit CO2 ve výši 50 g/km | ANO / NE |
| Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a platné normy, typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (EU)  | ANO / NE |
| Převodovka: | Automatická  | ANO / NE |
| Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | Konkrétní údaj |
| Záruka výrobce: | min. 3 roky  | ANO / NE |
|  |  |  |
| Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava  | Splnění požadované výbavy nabízeného vozidla |
|  Boční a hlavové airbagy vpředu | ANO / NE |
|  Airbag spolujezdce s deaktivací  | ANO / NE |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | ANO / NE |
| Vyhřívaná přední sedadla (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | ANO / NE |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | ANO / NE |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | ANO / NE |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém | ANO / NE |
| Systém proti zablokování kol | ANO / NE |
| Systém regulace prokluzu kol | ANO / NE |
| Tempomat | ANO / NE |
| Imobilizér | ANO / NE |
| Posilovač řízení | ANO / NE |
| Volant multifunkční, nastavitelný | ANO / NE |
| DAB – rádio originální z prvovýroby, integrované v palubní desce, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB – komunikace, plně v českém jazyce | ANO / NE |
| Handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | ANO / NE |
| Přední mlhové světlomety  | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | ANO / NE |
| Vyhřívané zadní sklo | ANO / NE |
| Signalizace vzdálenosti při parkování min. akustická, čidla minimálně vzadu | ANO / NE |
| Klimatizace | ANO / NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus) | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ANO / NE |
| Vozidlo bude dodáno na kolech dle aktuálního ročního období, součástí dodávky bude zkompletovaná sada kol z disků z lehkých slitin a letních pneumatik o velikosti min. 16" dodávaných s vozidlem z prvovýroby a zkompletovaná sada kol z disků a zimních pneumatik odpovídající svou kvalitou a cenovou kategorií kolům dodávaných z prvovýroby | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | ANO / NE |
| Tónovaná skla (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | ANO / NE |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. u řidiče) | ANO / NE |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | ANO / NE |
| Středová loketní opěrka vpředu | ANO / NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | ANO / NE |
| Gumové koberce vpředu i vzadu | ANO / NE |
| Sada pro opravu defektu pneumatiky Souprava pro opravu defektu pneumatiky (dodávané s vozidlem z prvovýroby) | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle platné legislativy  | ANO / NE |
| Nabíjecí kabel pro připojení do jednofázové (domácí) zásuvky 230V | ANO / NE |
| WallBox včetně nabíjecího kabelu pro rychlé nabíjení  | ANO / NE |