**Příloha č. 2a) Technická specifikace**

**„Dodávky úklidových vozíků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024 – část 1: Vozíky na tříděný odpad a prádlo“**

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Položka č. 1 – **Vozík na třídění odpadu a prádla – 120 l**

* ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom;
* nožní ovládání víka;
* objem vaku 120 l;
* čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;
* rozměry: 108 x 51 x 52 cm;
* možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 2 – **Vozík na třídění odpadu a prádla – 80 l**

* ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom;
* nožní ovládání víka;
* objem vaku 80 l;
* čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;
* rozměry: 94 x 46 x (48-59) cm;
* možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 3 – **Vozík na třídění odpadu a prádla – 2 x 80 l**

* ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom;
* nožní ovládání víka;
* objem vaku 2 x 80 l;
* čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;
* rozměry: 94 x (85-92) x (48-59) cm;
* možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 4 – **Vozík na třídění odpadu a prádla – 3 x 80 l**

* ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom;
* nožní ovládání víka;
* objem vaku 3 x 80 l;
* čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;
* rozměry: 94 x (124-135) x (48-59) cm;
* možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 5 – **Vozík na třídění odpadu a prádla – 3 x 120 l**

* ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom;
* nožní ovládání víka;
* objem vaku: 3 x 120 l;
* min. čtyři otočná kola, z toho min. dvě s brzdou, plastové nárazníky;
* rozměry: 108 x 155 x 51 cm;
* možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 6 – **Vozík na třídění odpadu a prádla – 2 x 120 l**

* ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom;
* nožní ovládání víka;
* objem vaku: 2 x 120 l;
* min. čtyři otočná kola, z toho min. dvě s brzdou, plastové nárazníky;
* rozměry: 108 x (101-108) x 51 cm;
* možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Pokud není uvedeno jinak, rozměry jsou uváděny v pořadí **výška x šířka x hloubka**.

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty, intervalem nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů akceptován toleranční rozsah ± 5%.

Položky č. 1 – 6:

* zadavatel požaduje barevné varianty víka min. v provedení žlutá, červená, modrá, zelená.
* vaky nejsou součástí veřejné zakázky

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.